# 共通コンポーネント情報の検証方法

設定した共通コンポーネント情報が正しく動作するかを検証できます。

共通コンポーネント情報の検証方法には、次に示す3通りがあります。

(1) 共通コンポーネント情報の全体の検証

共通コンポーネント情報詳細画面の［検証］ボタンをクリックし、検証設定画面を表示します。使用項目に対応する値を入力し、［実行］ボタンをクリックして検証を開始します。

(2) コンポーネント別の検証

共通コンポーネント情報詳細画面の項目設定から、検証したい項目を選択して［編集］ボタンをクリックします。共通コンポーネント情報項目設定画面の［検証］ボタンをクリックし、検証設定画面を表示します。使用項目に対応する値を入力し、［実行］ボタンをクリックして検証を開始します。

(3) 出力情報に設定する共通コンポーネントの検証

マッピング情報設定画面の出力情報設定画面を表示し、共通コンポーネントを選びます。共通コンポーネントIDを選択後、［検証］ボタンをクリックし、検証設定画面を表示します。使用項目に対応する値を入力し、［実行］ボタンをクリックして検証を開始します。