# エラーの原因を調査する例

完了メッセージおよび詳細メッセージからエラーの原因がわからない場合に、入力ファイルのデータを調査する例を示します。

データ加工を実行し、次に示すエラーが表示された例で説明します。

= 備考 =

ステップ実行に関する情報は、トレースログには出力されません。

画面11.1 データ加工のエラーを示す画面

(1) エラーの解析

変換詳細状況照会画面では、次の個所を確認します。

完了メッセージ

  完了メッセージの内容から、入力ファイルのフォーマットに不一致があることがわかります。

詳細メッセージ

  "項目(NO)のサイズは(8 byte)です。しかし(2 byte)しか読み込めませんでした。"

  このエラーから、入力ファイルのデータで正しい値が入力されていないことがわかります。このようなフォーマット不一致のエラーの場合、該当レコードより前のレコードに問題があり、項目のずれが発生していることがあります。

処理レコード数

  “3”が表示されているため、入力ファイルの3番目のレコードを処理している途中で、問題が起こったことがわかります。

上記のエラーを元に、ステップ実行で問題の個所を検索します。

(2) 入力ファイルのプレビュー

入力ファイルの内容をプレビューで確認し、データ加工がエラーになって原因を調査します。

プレビューでは、格納されているデータだけが表示されます。改行コードなどの制御文字は表示されません。プレビューがエラーになった場合は、ステップ実行でデータ加工の処理を一つ一つ実行し、データの内容を確認してください。

(3) ステップ実行の設定

このデータ加工情報設定画面から、ステップ実行を設定する手順を説明します。

1. データ加工情報設定画面の［ステップ実行］ボタンをクリックし、ステップ実行画面を表示します。

画面11.2 ステップ実行画面の表示

2. ステップ実行画面で、ブレークポイントを追加します。

画面11.3 ブレークポイントの追加

追加したブレークポイントを編集する、ブレークポイント条件設定画面が表示されます。

3. ブレークポイント条件設定画面に、下記を設定し［OK］ボタンで画面を閉じます。変換詳細状況詳細画面の「処理レコード数」が“3”だったため、ここでは“3”を指定します。

位置

  : 入力

演算子

  : ==

レコード数

  : 3

画面11.4 ブレークポイント条件設定画面の指定

(4) ステップ実行の開始

ステップ実行を開始してエラーの原因を調査する手順を説明します。

1. ステップ実行画面で、［開始］ボタンをクリックします。

データ加工を実行すると、指定したブレークポイントで、処理が中断します。

画面11.5 ブレークポイントで停止した画面

2. ステップ実行画面の［ステップイン］ボタンをクリックし、データ加工を進めます。

3. ［ステップイン］ボタンをクリックしていき、問題がある個所を出力内容のデータで確認します。

下記の例では、1行目に改行コード"\r\n"があるため、01008213の下2けたが次の項目にずれていることがわかります。

画面11.6 ステップインでエラーが表示された画面

4. 入力ファイルを開きます。

2レコード目の数字に変換すべき項目に改行コードが入っていることがわかります。

画面11.7 入力ファイルの内容

このように、ステップ実行で詳細なデータ加工の処理を追うことで、エラーの原因を調査できます。