# エラーデータファイル

エラーデータファイルには、入力レコードと同じデータが出力されます。

エラーデータファイルの出力仕様を次に示します。

- エラーデータファイルは新規作成および上書きにのみ対応しています。追加書き込みはできません。

- utledコマンドでエラーデータファイルを指定した場合、utled起動時に必ずファイルをオープンします。

- 入力ファイルがBOM付きの場合、エラーデータファイルにもBOMを付与します。

- utled終了時までにエラーデータファイルへの書き込みがなかった場合、エラーデータファイルを削除します。

- エラーデータファイルへの書き込みがあった場合、継続不可能なエラーが発生した場合でもエラーデータファイルは残ります。

- エラーデータファイルには、入力元データのレコードが無変換で出力されます。CSV形式の場合、改行コードも同一となります。

- ネットワークファイルのロックに対応しています。