# 項目一覧

表4.7 外字テーブル情報詳細項目一覧

項目名 | 初期値 | 設定値 | 省略 | 備考
--- | --- | --- | --- | ---
入力コード種 | SHIFT-JIS | SHIFT-JIS、EUC、IBM漢字、JEF、KEIS、NEC漢字、UTF-8、UTF-16、JIS | × |
出力コード種 | SHIFT-JIS | SHIFT-JIS、EUC、IBM漢字、JEF、KEIS、NEC漢字、UTF-8、UTF-16、JIS | × |
デフォルトコード | （*1） | 16進文字（*2） | × | 出力コード種がUTF-8およびUTF-16の場合は16桁以内、その他の場合は8桁以内
入力コード |  | 16進文字（*2） | × | 入力コードがUTF-8およびUTF-16の場合は16桁以内、その他の場合は8桁以内
出力コード |  | 16進文字（*2） | × | 出力コードがUTF-8およびUTF-16の場合は16桁以内、その他の場合は8桁以内

*1 | : | □（しろしかく）の文字コードが初期値として表示されます。 □（しろしかく）の文字コードは、出力コード側のコードで表示されます。
*2 | : | 0x00および0x00の後ろに00のみが連続する値は設定できません。