# 送信要求の実行

次に、転送情報画面から送信要求を行う場合の操作を示します。なお、構成図または構成リストから集信側クライアントをクリックし、送信要求メニューから直接ファイルIDを指定して同様の操作を行うこともできます。

1. HULFT-HUB Manager管理画面の構成図または構成リストから管理元サーバを選び、ツールバーの転送情報画面を開くをクリックします。

転送情報画面が表示されます。

2. 転送情報画面の転送情報ツリーから、集信側クライアントの集信ファイルをダブルクリックします。

集信側クライアントに登録されているファイルIDのリストが表示されます。

3. ファイルIDのリストから、目的のファイルIDをダブルクリックします。

転送情報画面に、ファイルIDに対応する転送情報が表示されます。

4. ファイルIDを右クリックし、コンテキストメニューから送信要求を選択します。

送信要求ダイアログが表示されます。

図3.10 転送情報画面と［送信要求］ダイアログ

5. ファイルIDを確認し、ダイアログの送信要求ボタンをクリックします。

送信要求が実行されます。