# HULFT-HUB Serverのホスト定義

## 自ホストに関する定義

HULFT-HUB Serverの自ホスト名は、HULFT-HUB Serverのシステム動作環境設定ファイル自ホスト名(MyHostName)で設定します。省略時はOSのhostnameコマンドで取得できるホスト名が使用されます。

HULFT-HUB Managerの管理画面で、HULFT-HUBシステムに管理元サーバを追加する際は、管理元サーバのホスト名に、HULFT-HUB Serverのシステム動作環境設定ファイルで設定した自ホスト名(MyHostName)を指定してください。

注意

HULFT-HUB Serverのホスト名を変更する場合は、登録済みのホストを削除し、新たにホストを登録し直す作業が必要です。HULFT-HUBシステム全体に影響するため、ホスト名の変更はできる限り行わないでください。変更した場合は、次に示す作業を行ってください。

a: 登録済みホストの削除と新ホストの登録

  HULFT-HUB Manager管理画面の構成図から登録済みのホストを削除し、新たにホストを登録してください。

b: 転送情報の変更

  新規に登録する場合と同様、次の設定が必要です。それぞれの設定方法の詳細はHULFT-HUB Managerのオンラインヘルプを参照してください。

  - 転送情報の設定

  - 収容クライアントの登録

c: TCP/IPに関するホスト定義

  次のホスト上のTCP/IPに関するホスト定義(hostsファイルやDNSサーバなど)の変更が必要です。

  - HULFT-HUBネットワーク上のHULFT-HUB Server

  - 当該HULFT-HUB Serverの収容クライアント

## 相手ホストに関する定義

TCP/IPに関するホスト定義

  TCP/IPに関するホスト定義に、次に示す定義が必要です。

  - HULFT-HUBシステムに登録したホスト名とIPアドレス

    HULFT-HUB Serverは他のホストと直接接続するために、ホストの登録時に指定したホスト名を使用してTCP/IPに関するホスト定義（hostsファイルやDNSサーバなど）を検索し、通信に必要なIPアドレスを取得して試行します。

= 備考 =

- サーバのOSがWindowsの場合、OSのホスト定義は、hostsファイルの定義情報が優先されて参照されます。詳細については、OSのマニュアルを参照してください。

- サーバのOSがLinuxの場合、OSのホスト定義は、nsswitch.confファイル(スイッチ設定ファイル)に登録されている方針情報に従い、hostsファイルとDNSサーバの優先順位(どちらの定義情報を参照するか)が決定されます。nsswitch.confファイルの詳細については、OSのマニュアルを参照してください。

## サービス名に関する定義

HULFT-HUBネットワークの構成ホスト(サーバおよびクライアント)は「ホスト名＋サービス名」で認識されます。HULFT-HUB Serverのサービス名は、HULFT-HUB Serverシステム動作環境設定ファイルサービス名(ServiceName)で設定します。サービス名は1つのOS上で複数のHULFT-HUB Serverやクライアントを起動する場合に必要です。

注意

HULFT-HUB Serverのサービス名を変更する場合は、登録済みのホストを削除し、新たにホストを登録し直す作業が必要です。HULFT-HUBシステム全体に影響するため、サービス名の変更はできる限り行わないでください。変更した場合は、次に示す作業を行ってください。

- 旧ホストの削除と新ホストの登録

  HULFT-HUB Manager管理画面の構成図から登録済みのホストを削除し、新たにホストを登録してください。