# HULFT-HUB Managerの接続許可設定

HULFT-HUB Serverは、接続を許可するHULFT-HUB Managerをネットワークアドレスによって制限することができます。

HULFT-HUB Serverは、以下のいずれかの条件を満たすHULFT-HUB Managerからの接続のみを許可します。

- HULFT-HUB Managerが導入されているホストがHULFT-HUB Serverの接続許可情報に登録されているいずれのネットワークにも該当しない場合

- HULFT-HUB Managerが導入されているホストがHULFT-HUB Serverの接続許可設定に“REJECT”として登録されているネットワークに該当しない場合

- HULFT-HUB Managerが導入されているホストがHULFT-HUB Serverの接続許可設定に“ACCEPT”として登録されており、“REJECT”として登録されているネットワークよりも優先順位が上の場合。

HULFT-HUB Serverの接続許可情報に何も設定されていない場合（デフォルト状態）は、任意のホストに導入されているHULFT-HUB Managerからの接続を許可します。

HULFT-HUB Serverの接続許可情報は、管理情報バッチ登録ユーティリティ（utlhubiupdt）またはHULFT-HUB Managerのシステム動作環境設定画面で設定します。

ユーティリティについては「HULFT-HUB Server マニュアル」を、システム動作環境設定画面についてはHULFT-HUB Managerのオンラインヘルプを参照してください。