# 構成ホスト

HULFT-HUBネットワークの構成ホスト（サーバおよびクライアント）に関する情報は、HULFT-HUB で登録します。構成ホストは「ホスト名＋サービス名」で認識します。サービス名は1つのOS上で複数のHULFT-HUB Serverやクライアントを起動する場合に必要です。

= 備考 =

HULFT-HUB Managerでホストを登録する際、任意の「表示名」を指定できます。例えば、そのホストを管理する事業所や部門、業務など、運用時に認識しやすい名称を付けてHULFT-HUB Manager の画面で扱うことができます。

## ホスト名

ホスト名は、英字で始まる44バイト以内の英数字で設定します。ドメイン名を指定している場合は、「ホスト名.ドメイン名」をHULFT-HUBシステム上の「ホスト名」として識別します。

HULFT-HUB Manager、HULFT-HUB Server、各クライアントが相互に接続するためには、TCP/IPのホスト定義にHULFT-HUBで定義したホスト名とIPアドレスの登録が必要です。HULFT-HUB Manager、HULFT-HUB Server、クライアントの各マシンに登録が必要なホスト定義については「ホストの識別に関する留意点」を参照してください。

注意

HULFT-HUB Serverのホスト名を変更した場合は、旧ホストを削除し、新たにホストを登録する作業が必要です。HULFT-HUBシステム全体に影響しますので、ホスト名の変更はなるべく行わないでください。

変更した場合に必要な作業については、「ホストの識別に関する留意点」を参照してください。

= 備考 =

ホスト名の文字数制限44バイトの根拠を次に示します。

44バイト = L1(50バイト) - L2(6バイト)

L1

  ：サポートしているHULFTの中で、ホスト名の文字数制限が最も短い機種(Mainframe版)のホスト名の上限値。

L2

  ：HULFT-HUB Serverがクライアントを特定するために必要な付加情報。"_"(1バイト)とクライアントの集信ポートNo.(5バイト)の6バイトで構成される。

## サービス名

1つのOS上で複数のHULFT-HUB Serverやクライアントを起動する場合の識別に使用します。サービス名は100バイト以内の英数字で設定します。

詳細な定義方法については「HULFT-HUB Server マニュアル」の動作環境の説明およびHULFT-HUB Managerのオンラインヘルプを参照してください。

注意

HULFT-HUB Serverのサービス名を変更した場合は、旧ホストを削除し、新たにホストを登録する作業が必要です。HULFT-HUBシステム全体に影響しますので、サービス名の変更はなるべく行わないでください。

変更した場合に必要な作業については、「ホストの識別に関する留意点」を参照してください。