# システムの概要

HULFT-HUBとは、社内や取引先の各ホストに導入されているHULFTを集中管理するためのシステムです。

HULFT-HUBは、HULFT-HUB Server、HULFT-HUB Client（以下、クライアントと記します）およびHULFT-HUB Managerから構成されます。

HULFT-HUB Server

  : HULFT-HUBの中心となるソフトウェアで、ファイルの集配信やサービスの中継、HULFT-HUBシステムの状態監視や管理情報の一元管理を行います。

HULFT-HUB Client
（クライアント）

  : HULFT Ver.5以降を指します。HULFT-HUB Serverに対してファイルの集配信や要求受付プログラムで処理するサービス（以下、要求受付系サービスと記します）の依頼等を行います。

HULFT-HUB Manager

  : HULFT-HUB Server上の管理情報の参照、更新や、処理の監視、またクライアントのコントロールを行います。

注意

クライアントとなるHULFTに「Manager 接続オプション」または「インターネット接続・オプション」(HULFT7未満)が導入されている必要があります。

運用管理者は、HULFT-HUB ManagerからHULFT-HUB Serverに接続して、クライアント間のデータ転送の制御や、HULFT-HUB Serverおよびクライアントの管理情報と履歴情報の一元管理を行えます。

各システム間は、TCP/IPを使用して通信を行います。