# 追越禁止

同一ファイルIDの転送データが頻繁にHULFT-HUB Serverへ蓄積されると、データ量や送出エラーのために転送データの順番が逆転する場合があります。HULFT-HUBシステムでは、転送データが逆転しないように、データの転送順序を制御することができます。

転送データの追越を禁止すると、蓄積データはHULFT-HUB Serverへの蓄積が開始された順番に、集信側クライアントに送出されます。

注意

- 複数のHULFT-HUB Serverを経由する転送で転送順序を確保するためには、経由するすべてのHULFT-HUB Serverで追越禁止の設定をする必要があります。

- 配信と集信で個別に転送定義を行う場合、それぞれで管理対象内HULFT-HUB Server のみの追越禁止設定しかできないため、転送順序を確保することができません。転送順序を確保するためには、配信、集信ともに追越禁止設定を行ってください。

- 追越を禁止している場合、同一ファイルIDの転送を並行して処理できないため、ホスト別配信多重度の範囲内であっても、「送出多重度空待ち」または「送出順序待ち」として扱われることがあります。

- 蓄積条件が「転送不能時に蓄積する」または「転送と蓄積を同時に行う」の場合でも、追越を禁止するとデータの転送順序は確保されます。

- 順序制御の対象は「未送出データ」および「送出済み解除されたデータ」です。

下図に、追越禁止の概要を示します。

図2.14 追越禁止