# 蓄積完了後の転送状況、転送結果、蓄積状況の確認

転送データがサーバHKTSRVに正常に蓄積されていて、集信側クライアントにはまだ転送されていない状態での、状況確認方法を説明します。

## 転送状況の確認

1. 管理画面の構成リストまたは構成図でHKTSRVを選択し、状況照会メニューから転送モニタをクリックします。転送モニタ画面が開きます。

一覧で転送状況を確認したいファイルID(SMPL08)のレコードを見ると、転送ステータスが「－」、蓄積ステータスが「蓄積完了」になっていることが確認できます。

2. 一覧から詳細を表示したいファイルID(SMPL08)のレコードをダブルクリックします。SMPL08の転送モニタ詳細画面が表示されます。転送状況図には、転送の始点となった配信側クライアント、終点となる集信側クライアントおよび転送データを蓄積したサーバが表示されます。

サーバHKTSRVの下の蓄積状況に「蓄積完了」と表示され、集信側クライアントへの転送状況には何も表示されていません。

転送状況図では転送および蓄積状況が表示され、転送状況の途中経過を確認できます。

図3.161 転送モニタ詳細画面(蓄積後)

## 配信側クライアントの履歴について

配信側クライアントの配信履歴には1件だけ登録されます。表示されるホスト名は、転送データを蓄積したHULFT-HUB Serverになります。

図3.162 配信履歴一覧画面

## 蓄積状況の確認

1. 管理画面の構成リストまたは構成図でHKTSRVを選択し、状況照会メニューから蓄積一覧をクリックします。蓄積一覧画面が開きます。ファイルIDごとの蓄積状況が一覧で表示されます。

2. 一覧から詳細を表示したいファイルID(SMPL08)のレコードをダブルクリックします。SMPL08の蓄積詳細画面が表示されます。

ステータスに「蓄積完了」と表示され、コードと詳細には何も表示されません。

図3.163 蓄積詳細画面(蓄積後)