# HULFT-HUB Serverのホスト定義

## 自ホストに関する定義

HULFT-HUB Serverの自ホスト名は、HULFT-HUB Serverシステム動作環境設定ファイル自ホスト名(MyHostName)で設定します。省略時はOSのhostnameコマンドで取得できるホスト名が使用されます。

HULFT-HUB Managerの管理画面で、システムにサーバを追加する際は、サーバのホスト名にHULFT-HUB Serverシステム動作環境設定ファイルで設定した自ホスト名(MyHostName)を登録してください。

注意

HULFT-HUB Serverのホスト名を変更した場合は、変更前のホスト名に紐付く情報を削除し、新たに変更後のホスト名で登録する作業が必要です。HULFT-HUBシステム全体に影響しますので、ホスト名の変更はなるべく行わないでください。変更した場合は、以下の作業を行ってください。

1. 隣接サーバ情報の更新

ログインサーバ以外のホスト名を変更した場合

HULFT-HUB Manager管理画面の構成図から変更前のホスト名のアイコンを削除し、変更後のホスト名で登録した後、削除前に隣接していたサーバとの間に接続線を引きなおしてください。

ログインサーバのホスト名を変更した場合

HULFT-HUB Managerメイン画面でログインサーバのホスト名を変更してログインした後、ログインサーバと各隣接サーバの間の接続線を一度削除して引きなおしてください。

2. 経路情報および転送情報の変更

新規に登録する場合と同様、以下の設定が必要です。それぞれの設定方法の詳細はHULFT-HUB Managerのオンラインヘルプを参照してください。

- 経路設定

- 転送情報の設定

- HULFT-HUB Server間の接続線の作成

- 収容クライアントの登録

- 代替サーバの設定

3. TCP/IPに関するホスト定義

以下のホスト上のTCP/IPに関するホスト定義(hostsファイルやDNSサーバ等)の変更が必要です。

- HULFT-HUBネットワーク上のすべてのHULFT-HUB Server

- 当該HULFT-HUB Serverの収容クライアント

## 相手ホストに関する定義

1) HULFT-HUBのシステム定義

HULFT-HUB Serverが自ら接続して通信を行うホストは、HULFT-HUB Serverまたはクライアントのいずれかです。接続先ホストの宛先は、HULFT-HUB Server上の以下の管理情報で、「ホスト名＋サービス名」ごとにポート番号、ホスト種、漢字コード種等の情報を管理しています。それぞれの管理情報の詳細については、HULFT-HUB Managerのオンラインヘルプを参照してください。

転送先ホスト情報

ファイル転送の宛先に関する情報です。転送情報の作成に伴い、自動的に作成されます。

収容クライアント情報

HULFT-HUB Serverに収容されているクライアントの情報です。HULFT-HUB Managerの管理画面からクライアント追加を行うことにより登録されます。

隣接サーバ管理情報

HULFT-HUB Serverに隣接するHULFT-HUB Serverの情報です。HULFT-HUB Managerの管理画面からサーバ追加し、構成図上で接続線を追加することにより登録されます。

2) TCP/IPに関するホスト定義

TCP/IPに関するホスト定義に、以下の定義が必要です。

1) の管理情報に登録したホスト名とIPアドレス

HULFT-HUB Serverは他のホストと直接接続するために、1) で定義したホスト名を使用してTCP/IPに関するホスト定義(hostsファイルやDNSサーバ等)を検索し、通信に必要なIPアドレスを取得して試行します。

HULFT-HUBネットワーク上の、すべてのHULFT-HUB Serverのホスト名とIPアドレスは、通信経路管理機能によって経路を検索する際に使用します。

= 備考 =

OSのホスト定義は、nsswitch.confファイル(スイッチ設定ファイル)に登録されている方針情報に従い、hostsファイルとDNSサーバの優先順位(どちらの定義情報を参照するか)が決定されます。nsswitch.confファイルの詳細については、OSのマニュアルを参照してください。