# 転送マップの作成

管理画面の構成リストまたは構成図で配信側クライアントTKY11MFMを管理するサーバTKYSRV をクリックし、ツールバーの転送情報画面を開くボタンをクリックすると転送情報画面が開きます。転送定義を作成するための作業の流れは、図3.33 と同様です。本例では、転送ファイルIDを"SMPL10"とします。

## ファイルIDを登録する

1. 転送情報ツリーから配信側クライアント（TKY11MFM）の配信ファイルをクリックし、ファイルメニューから新規作成をクリックすると、転送ファイル登録ダイアログが開きます。

2. 必要項目を入力し、登録ボタンをクリックします。

ファイルID | :SMPL10

ファイルIDリストに“SMPL10”が追加されます。右上の転送マップ上には、配信側クライアントである“TKY11MFM”が表示されます。

## 転送マップを作成する

1. 集信側クライアントを設定します。挿入メニューからクライアントをクリックし、クライアント一覧から、集信側クライアントとしてTKY12WINを選択し、選択ボタンをクリックします。転送マップに、TKY12WINが追加されます。

図3.219 転送マップの作成（TKY12WINの追加）

2. 経路設定メニューから、HUB経由の自動配置をクリックします。

転送マップ上にサーバ（TKYSRV）のアイコンが追加され、TKY11MFMからTKYSRV経由でTKY12WINへ転送することを示す経路が矢印で表示されます。

図3.220 転送マップの作成（TKYSRVの追加）