# ホスト名についての制限

## HULFT-HUBに登録するクライアントホスト名

HULFT-HUB Server上に登録したホスト名と、HULFTに設定された自ホスト名(myhostname)が一致しないことにより、転送、送信要求、再送要求が正しく処理が行われない場合があります。

正しく処理を行う為には、大文字・小文字も含めこれらのホスト名が一致している必要があります。

## バイト数

HULFTをHULFT-HUBの管理下で使用するためには、ホスト名が44バイト以下である必要があります。ドメイン名を含めて45バイト以上で使用している場合、44バイト以下で再設定する必要があります。

## ホスト名の参照

HULFT-HUB Serverを経由する転送を定義した際、詳細ホスト情報に登録されるホスト名、およびHULFT-HUB Serverが転送の相手ホストに通知するホスト名は、システム動作環境設定のHUB経由転送における通知ホスト名（HostNameNotice）の設定値に従います。

ホスト名が「ホスト名_集信ポートNo.」形式で通知される場合、HULFTが設定する環境変数のホスト名を配信後ジョブや集信後ジョブなどで参照している個所があると、ジョブの内容に修正が必要になる可能性があります。

= 備考 =

HUB経由転送における通知ホスト名（HostNameNotice）については、「HUB経由の転送で使用する詳細ホスト情報」を参照してください。

HULFT-HUB Serverのシステム動作環境設定については「HULFT-HUB Server マニュアル」を参照してください。