# 想定する転送

想定する転送は次のとおりです。

## クライアント(HKT01WIN)から、クライアント(HKT02UNX)に対して配信を行う

博多営業所のクライアントHKT01WINにある“C:\user\data\snd01.txt”ファイルを、博多営業所のクライアントHKT02UNXに配信する。

クライアントHKT02UNXに集信したファイルは“/user/data/rcv01.dat”に保存する。

配信するときの転送タイプは“テキスト転送”とし、コード変換は“配信側”で行い、圧縮方式は“縦横圧縮”とする。

図3.30 配信要求処理

## クライアント(HKT02UNX)から、クライアント(HKT01WIN)に対して集信を行う

HKT02UNXからHKT01WINに対して送信要求を発行する。

要求を受信したHKT01WINはクライアント(HKT01WIN)から、クライアント(HKT02UNX)に対して配信を行うの転送を行う。

図3.31 送信要求処理