# 想定する処理

処理の順序は、次のとおりです。

1) 配信側起動でファイルの転送を行う(配信要求)。

本例では・・・

HKT02UNXにある“/user/data/snd07.dat”ファイルを、TKY12WINに配信します(コード変換は配信側で行う)。

2) 集信側で指定のXML形式で変換されたXMLファイルを作成する。

本例では・・・

集信したファイルは“C:\user\data\rcv07.txt”に保存され、そのファイルを元に“C:\user\data\rcv07.xml”を作成します。

図3.144 XML形式受信

配信ファイルのフォーマット情報と、“/user/data/snd07.dat”のデータの内容は、以下のとおりとします。

配信フォーマット情報

表3.28 配信フォーマット情報

項目 | フォーマット情報
--- | ---
項目名 | バイト数 | 項目タイプ
都道府県名 | NAME | 8 | N
花 | FLOWER | 20 | N
木 | TREE | 20 | N
鳥 | BIRD | 20 | N

配信データ

表3.29 配信データ

都道府県名 | 花 | 木 | 鳥
--- | --- | --- | ---
北海道 | ハマナス | エゾマツ | タンチョウ
東京都 | ソメイヨシノ | イチョウ | ユリカモメ
京都府 | しだれ桜 | 北山杉 | オオミズナギドリ
大阪府 | さくらそう・うめ | いちょう | もず