# 集信側クライアントによる蓄積データの取得方法

## 蓄積データに「未送出データ」が存在する場合

集信側クライアントからの取得要求（送信要求、再送要求）により、HULFT-HUB Serverに蓄積されたデータを取得することができます。

図2.30 蓄積データに「未送出データ」が存在する場合

= 備考 =

- 送信要求では、同一ファイルIDで蓄積ステータスが「蓄積完了」、「送出異常」、または「送出済み解除」のデータが複数あった場合、蓄積開始日時が最も古いデータが1件のみ送出されます。

- 再送要求では、同一ファイルIDで蓄積ステータスが「送出異常」または「送出済み解除」のデータがすべて送出されます。

## 蓄積データに「未送出データ」が存在しない場合

未送出データ不在時の送信要求の扱いの設定値により動作が異なります。

未送出データ不在時の送信要求の扱いは以下のいずれかで設定します。

- HULFT-HUB Serverの蓄積環境設定

- 転送定義の蓄積設定

### “配信まで中継する”に設定した場合

未送出データ不在時の送信要求の扱いを“配信まで中継する”に設定した場合、送信要求を配信側クライアントへ中継します。

配信側クライアントは送信要求を受けて、指定されたデータを配信します。

蓄積データのあるなしに関わらず、指定したデータの取得を行いたい場合は、こちらの設定を行ってください。

図2.31 「未送出データ不在時の送信要求の扱い」が“配信まで中継する”の場合

= 備考 =

蓄積方法の設定が「蓄積のみ」の場合、配信側クライアントからのデータはHULFT-HUB Serverに蓄積されるため、集信側クライアントではデータを取得することができません。

データは蓄積され、「未送出データ」となります。この場合、再度、蓄積データの取得を実施してください。

### “エラーとする”に設定した場合

未送出データ不在時の送信要求の扱いを“エラーとする”に設定した場合、送信要求をエラーとし、配信側クライアントに送信要求を中継しません。。

配信側クライアントが配信したデータ（HULFT-HUB Serverに蓄積されるデータ）のみ取得したい場合は、こちらの設定を行ってください。

図2.32 「未送出データ不在時の送信要求の扱い」が“エラーとする”の場合