# ログイン

表C.1 HULFT-HUB Managerからサーバへログインできないトラブル

症状 | 点検・対応
--- | ---
サーバにログインできない （通信エラー） | HULFT-HUB Managerを導入しているPCから接続先サーバまで物理的にLAN(WAN)はつながっているか確認してください。
ログインサーバはhostsファイルに正しく登録されているか、確認してください。
HULFT-HUB Managerを導入しているPCからログインサーバに対してpingコマンドを実行し、応答かあることを確認してください。
接続先のHULFT-HUB Serverが立ち上がっているか、確認してください。
ログインサーバのポート番号が正しいか、確認してください。
接続先に指定しているアプリケーションがHULFT-HUB Serverか確認してください。 HULFT-HUB Managerでは、直接クライアントへ接続することはできません。
サーバにログインできない （パスワードエラー） | ユーザIDとパスワードが正しいか、確認してください。
ユーザIDの有効期限が切れていないか、確認してください。
usersファイル内に該当ユーザのシステムファイルが存在するか、確認してください。
サーバにログインできない （その他） | HULFT-HUB Serverのシステム動作環境設定Manager同時接続数(MgrConnMax)の指定値を超えて、新たに接続しようとしている可能性があります。指定数を超えていないか、確認してください。
HULFT-HUB Manager、HULFT-HUB Serverのそれぞれのホストで、ディスクの空き容量が不足していないか、確認してください。
ログインサーバの接続許可情報に、ログインしようとしているHULFT-HUB Managerが“REJECT”として登録されている可能性があります。管理情報パラメータ生成ユーティリティで接続許可情報を出力し、設定を確認してください。