# 接続元ホスト認証機能

クライアントおよびHULFT-HUB ManagerがHULFT-HUB Serverに接続するためには、以下の条件があります。

## クライアントがHULFT-HUB Serverと接続する場合

クライアントがHULFT-HUB Serverに接続するには、HULFT-HUB Server側に、管理対象クライアントまたは管理対象外（中継あり）クライアントとしてあらかじめ登録されていなければなりません。HULFT-HUB Serverに登録されていないクライアント、または管理対象外（中継なし）クライアントから配信やサービス送受信などの要求が行われた場合、HULFT-HUB Serverは接続を拒否します。

収容クライアントの登録方法の詳細についてはHULFT-HUB Managerのオンラインヘルプを参照してください。

## HULFT-HUB ManagerがHULFT-HUB Serverと接続する場合

HULFT-HUB Serverは、接続を許可するHULFT-HUB Managerをネットワークアドレスによって制限することができます。

HULFT-HUB Serverは、以下のいずれかの条件を満たすHULFT-HUB Managerからの接続のみを許可します。

- HULFT-HUB Managerが導入されているホストがHULFT-HUB Serverの接続許可情報に登録されているいずれのネットワークにも該当しない場合

- HULFT-HUB Managerが導入されているホストがHULFT-HUB Serverの接続許可設定に“REJECT”として登録されているネットワークに該当しない場合

- HULFT-HUB Managerが導入されているホストがHULFT-HUB Serverの接続許可設定に“ACCEPT”として登録されており、“REJECT”として登録されているネットワークよりも優先順位が上の場合。

HULFT-HUB Serverの接続許可情報に何も設定されていない場合（デフォルト状態）は、任意のホストに導入されているHULFT-HUB Managerからの接続を許可します。

HULFT-HUB Serverの接続許可情報は、管理情報バッチ登録ユーティリティ（utlhubiupdt）またはHULFT-HUB Managerのシステム動作環境設定画面で設定します。

ユーティリティについては「HULFT-HUB Server マニュアル」を、システム動作環境設定画面についてはHULFT-HUB Managerのオンラインヘルプを参照してください。