# 転送情報画面上で転送マップを作成する方法

転送情報画面を開いて、転送マップを作成する方法を説明します。

## 転送情報画面を開く

管理画面の構成リストまたは構成図で、配信クライアントを管理するサーバHKTSRVをクリックし、ツールバーの転送情報画面を開くボタンをクリックします。転送情報画面が開きます。

図3.34 転送情報画面

## ファイルIDを登録する

1. 転送情報画面の左上の転送情報ツリー(図3.34 内の1))には、HKTSRVで管理しているクライアントが、業務グループごとに階層化されて表示されています。「クライアントの挿入」で挿入したクライアントは「unknown(未割当て)」の業務グループに所属しています。

注意

HKT01WINを“unknown”以外の業務グループに登録している場合、登録している業務グループからHKT01WINを選択してください。

= 備考 =

業務グループの設定を行っていないクライアントは、“unknown”という業務グループに所属します。この操作例では、“unknown”業務グループに所属するクライアントで説明しています。業務グループについての操作は、「ユーザ管理の操作」を参照してください。

2. HKT01WINの下の配信ファイルをクリックし、次のいずれかの操作をすると、転送ファイル登録ダイアログが開きます。

- ファイルメニューから新規作成をクリックします

- コンテキストメニューの新規ファイルを選択します。

3. ファイルIDの項目に“SMPL01”を入力し、登録ボタンをクリックします。

図3.35 転送ファイル登録ダイアログ

転送情報画面のファイルIDリスト(図3.34 内の2))に“SMPL01”が追加され、転送マップに配信側クライアント(HKT01WIN)が表示されます。

図3.36 転送情報画面(SMPL01挿入後)

## 転送マップを作成する

1. 転送マップに集信側クライアントを追加します。

集信側クライアントの挿入には、次の2つの操作方法があります。

クライアント選択ダイアログを使用する方法

  1. 転送マップ上で空白部分をクリックした後、次のいずれかの操作をすると、クライアント選択ダイアログが表示されます。

     - 挿入メニューからクライアントをクリックします

     - ツールバーのクライアント挿入ボタンをクリックします

     - 転送マップ上で右クリックし、コンテキストメニューの挿入－クライアントをクリックします

  2. 一覧から、集信側となるクライアント(HKT02UNX)を選択し、選択ボタンをクリックします。

管理画面の構成リストから操作する方法

  管理画面の構成リストから転送マップ上へ、集信側となるHKT02UNXのアイコンをドラッグ＆ドロップします。

上記のいずれかの操作をすると、転送マップに集信側クライアント(HKT02UNX)のアイコンが追加されます。

図3.37 集信側クライアント(HKT02UNX)を挿入した後の転送マップ

2. 集信側クライアントが転送マップに追加されたら、経路設定メニューからHUB経由の自動配置をクリックします。転送マップ上にHKT01WINからHKT02UNXに向かって転送することを示す経路が矢印で表示されます。

図3.38 経路設定

= 備考 =

経路設定メニューの説明

- HUB経由

  自動配置 | ： | HULFT-HUB Serverを経由する転送でHULFT-HUB Managerが経路を設定します。
  手動配置 | ： | HULFT-HUB Serverを経由する転送でユーザが経路を設定します。

- 直接転送

  HULFT-HUB Serverを経由せず、配信側クライアントから直接、集信側クライアントへの転送になります。