# 管理外サーバを経由する転送

管理外サーバを登録するとき、HUB通過時の転送元ホスト名の値を設定します。HUB通過時の転送元ホスト名の設定値によって、この管理外サーバを経由して管理外のHULFT-HUBシステムにあるクライアントへファイルを転送する場合に、通知するホスト名が変わります。

表2.24 管理外サーバへ通知するホスト名

HUB通過時の転送元ホスト名 | ホスト名
通過サーバーに見せる | 境界サーバのホスト名
配信側クライアントのまま | 配信側クライアントのホスト名

以下に、HUB通過時の転送元ホスト名の設定値による動作の違いを図で示します。

図2.97 管理外サーバへ通知するホスト名

集信側の転送定義は、集信側のHULFT-HUBシステムで別途作成する必要があります。このとき、HULFT-HUB Managerから転送定義を作成すると、転送元ホスト名は配信側のHULFT-HUBシステムの境界サーバ（上記の例では「ServerA_40000」）になります。

そのため、配信側のHULFT-HUBシステムでHUB通過時の転送元ホスト名を“配信側クライアントのまま”に設定した場合は、HULFT-HUB Managerが作成する転送定義と整合性が取れず、転送エラーになります。HUB通過時の転送元ホスト名を“配信側クライアントのまま”に設定した場合は、HULFT-HUB Managerの管理情報収集配布機能やHULFT-HUB Serverの管理情報バッチ登録ユーティリティ（utlhubiupdt）を使用して管理情報を作成してください。