# サーバの挿入

HULFT-HUBシステムで管理するHULFT-HUB Serverを挿入してみましょう。

HULFT-HUB Server(HKTSRV)に接続するユーザで、図3.2 のABC商事(東京本社)の基点となるHULFT-HUB Server(TKYSRV)を隣接するHULFT-HUB Serverとして挿入してみましょう。

HULFT-HUB Serverを挿入する操作は、管理画面の構成リストまたは構成図で行います。

1. 管理画面から次のいずれかの操作をすると、サーバ登録ダイアログが開きます。

- 挿入メニューからサーバをクリックします

- ツールバーのサーバ挿入ボタンをクリックします

- 構成リストまたは構成図上で右クリックし、コンテキストメニューから挿入－サーバを選択します

注意

構成リストや構成図上でサーバやクライアントが選択されている状態では、サーバ挿入の操作はできません。サーバを挿入する際は、構成リスト上の「全体」、または構成図の何もない部分をクリックしてください。

2. 各項目に、TKYSRVの内容を入力し、登録ボタンをクリックします。

図3.19 サーバ登録ダイアログ

表3.5 サーバ登録ダイアログの設定内容

項目 | 設定値 | 説明
--- | --- | ---
ホスト名 | TKYSRV | サーバのホスト名を設定します。
表示名 | ABC東京本社サーバ | HULFT-HUB Manager上で表示されるサーバの名称です。
ポートNo. | 40000 | 接続するサーバのHULFTのポート番号です。
管理外 | チェックしない | 管理外サーバとして登録する場合にチェックします。

= 備考 =

- ドメイン名は、お使いの環境でドメインを使用しているときに、所属するドメイン名を指定します。

- サービス名は、同一ホスト内に登録するHULFT-HUB Server以外のHULFT-HUB ServerまたはHULFTが起動している場合の識別に使用します。同一ホスト内で起動しているのが登録したHULFT-HUB Serverだけの場合は設定不要です。

- その他の項目は、すべてそのままにしておきます。

3. サーバの登録が完了すると、登録完了の確認メッセージが表示されます。OKをクリックしてください。

挿入が完了すると、管理画面に戻ります。管理画面の構成リストおよび構成図にはサーバ(TKYSRV)が表示されます。

図3.20 管理画面(TKYSRV挿入後)

= 備考 =

サーバを挿入した時点では、挿入されたサーバ(TKYSRV)は停止状態(灰色のサーバアイコン)で構成図上に表示されます。これは、HULFT-HUB Managerでログインしているサーバ(HKTSRV)とサーバ(TKYSRV)が接続されていないためです。稼動状態にするためには、隣接サーバの設定を行ってください。隣接サーバの設定については、「ネットワーク間の接続」を参照してください。