# ネットワーク構成

図3.1 および図3.2 に想定するネットワーク構成を示します。ABC商事のネットワークの各拠点（東京本社、博多営業所）にHULFT-HUB Serverを導入します。さらに、博多営業所にHULFT-HUB Managerを導入します。そして、博多営業所から、博多営業所-東京本社間のファイル転送、さらに、ABC商事から別ネットワークとなるXYZ部品会社、QRS工場に対してのファイルの操作を行うことを想定します。

図3.1 本章で想定する構成

図3.2 本章で想定するネットワーク構成図

以下に、各サーバと各クライアントをHUBシステムに登録する際に想定する設定内容を示します。

## ABC商事(博多営業所)の設定内容

HULFT-HUB Server

ホスト名

  ：HKTSRV

サービス名

  ：省略

IPアドレス

  ：172.17.17.203

ポートNo.

  ：40000

クライアント(その1)

製品名

  ：HULFT10 for Windows

ホスト名

  ：HKT01WIN

サービス名

  ：省略

IPアドレス

  ：172.17.17.201

集信ポートNo.

  ：30000

要求受付ポートNo.

  ：31000

漢字コード種

  ：SHIFT-JIS

JIS年度

  ：83JIS

クライアント(その2)

製品名

  ：HULFT7 for UNIX

ホスト名

  ：HKT02UNX

サービス名

  ：省略

IPアドレス

  ：172.17.17.202

集信ポートNo.

  ：30000

要求受付ポートNo.

  ：31000

漢字コード種

  ：EUC

JIS年度

  ：83JIS

その他

ネットワークアドレス

  ：172.17.17.0

ネットマスク

  ：255.255.255.0

当拠点は、HULFT-HUBシステムの管理対象である。

## ABC商事(東京本社)の設定内容

HULFT-HUB Server

ホスト名

  ：TKYSRV

サービス名

  ：省略

IPアドレス

  ：172.17.20.113

ポートNo.

  ：40000

クライアント(その1)

製品名

  ：HULFT7 for zOS

ホスト名

  ：TKY11MFM

サービス名

  ：省略

IPアドレス

  ：172.17.20.111

集信ポートNo.

  ：30000

要求受付ポートNo.

  ：31000

漢字コード種

  ：IBM漢字

JIS年度

  ：83JIS

クライアント(その2)

製品名

  ：HULFT for Windows Ver.6

ホスト名

  ：TKY12WIN

サービス名

  ：省略

IPアドレス

  ：172.17.20.112

集信ポートNo.

  ：30000

要求受付ポートNo.

  ：31000

漢字コード種

  ：SHIFT-JIS

JIS年度

  ：83JIS

その他

ネットワークアドレス

  ：172.17.20.0

ネットマスク

  ：255.255.255.0

当拠点は、HULFT-HUBシステムの管理対象である。

## 取引先(XYZ部品会社)の設定内容

クライアント

製品名

  ：HULFT7 for UNIX

ホスト名

  ：XYZUNX

サービス名

  ：省略

IPアドレス

  ：10.222.23.102

集信ポートNo.

  ：30000

要求受付ポートNo.

  ：31000

漢字コード種

  ：EUC

JIS年度

  ：83JIS

その他

ネットワークアドレス

  ：10.222.23.0

ネットマスク

  ：255.255.255.0

当拠点は、HULFT-HUBシステムの管理対象外（中継あり）クライアントである。

## 取引先(QRS工場)の設定内容

HULFT-HUB Server

ホスト名

  ：QRSSRV

サービス名

  ：省略

IPアドレス

  ：不明

ポートNo.

  ：40000

クライアント

製品名

  ：不明

ホスト名

  ：不明

漢字コード種

  ：不明

JIS年度

  ：不明

その他

ネットワークアドレス

  ：10.223.50.0

ネットマスク

  ：255.255.255.0

当拠点は、HULFT-HUBシステムの管理外である。