# ジョブフロー終了後の転送状況、転送結果、蓄積結果、ジョブフローの確認

クライアント(HTK01WIN)に加え、クライアント(HTK02UNX)からのデータ配信後、2つのデータがサーバに正常に蓄積され、ジョブフローおよび送出が正常に完了したあとの状況の確認方法を説明します。

## 転送状況の確認

転送モニタ画面の一覧には、以下の履歴が追加されています。

表3.91 追加された履歴

No. | ファイルID | 転送ステータス | 蓄積ステータス
--- | --- | --- | ---
1 | SMPL12 | 送出完了 | -
2 | SMPL12 | - | 削除
3 | SMPL13 | - | ジョブフロー正常完了蓄積完了
4 | SMPL13 | 送出完了 | -
5 | SMPL13 | - | 削除

また、「蓄積完了後の転送状況、転送結果、蓄積状況、ジョブフローの確認」の 「転送状況の確認」で確認した履歴の蓄積ステータスが「ジョブフロー実行中蓄積完了」から「ジョブフロー正常完了蓄積完了」に変更されています。

ファイルIDがSMPL13で蓄積ステータスが「削除」のレコードをダブルクリックすると、図3.288 のような転送モニタ詳細画面が表示されます。

図3.288 転送モニタ詳細画面(ジョブフロー終了後)

## 配信側クライアントの履歴

配信側クライアントの処理は、サーバHKTSRVにデータが蓄積された時点で完了しているため、集信側クライアントから送出要求を発行しても、配信側クライアントの配信履歴に新たなレコードは追加されません。

注意

ジョブフロー設定タブの完了通知をジョブフロー完了にしていると、このタイミングで配信履歴が追加されます。ジョブフロー設定タブについては、「転送定義の作成」の「サーバ側設定情報」を参照してください。

図3.289 配信履歴一覧画面(ジョブフロー終了後)

## 蓄積状況の確認

設定したジョブフローに従い、蓄積データは削除されています。

## ジョブフロー履歴の確認

1. 転送マップでHKTSRVのアイコンを選択し、状況照会メニューからジョブフローモニタをクリックすると、ジョブフローモニタ画面が表示されます。ジョブフローID(SUCCESS10)のレコードを見ると、状況(ジョブフローステータス)が「正常終了」となっていることが確認できます。

図3.290 ジョブフロー履歴の確認(ジョブフロー終了後)

2. ジョブフローID(SUCCESS10)のレコードをダブルクリックすることによって、現在実行中のジョブフローモニタ詳細画面が表示されます。ジョブ実行情報で各ジョブステップIDの状況(ジョブステップステータス)が「正常終了」となっていることが確認できます。

図3.291 実行中のジョブフローモニタ詳細画面(ジョブフロー終了後)