# 代替構成可否パターン

代替設定が可能なパターンと不可能なパターンを、HULFT-HUB Managerの構成図のイメージを使用して説明します。

## 単一設定【設定可能なパターン】

HULFT-HUB Server「S1」の代替サーバとしてHULFT-HUB Server「S2」を設定します。

図2.105 代替サーバの単一設定

## 複数設定【設定不可能なパターン】

HULFT-HUB Server「S1」の代替サーバとしてHULFT-HUB Server「S2」を設定した場合、HULFT-HUB Server「S1」の2つ目の代替サーバとしてHULFT-HUB Server「S3」を設定することはできません。

図2.106 代替サーバの複数設定

## 多段設定【設定不可能なパターン】

HULFT-HUB Server「S1」の代替サーバとしてHULFT-HUB Server「S2」を設定した場合、HULFT-HUB Server「S2」の代替サーバとしてHULFT-HUB Server「S3」を設定することはできません。

図2.107 代替サーバの多段設定

## 双方向設定【設定不可能なパターン】

HULFT-HUB Server「S1」の代替サーバとしてHULFT-HUB Server「S2」を設定した場合、HULFT-HUB Server「S2」の代替サーバとしてHULFT-HUB Server「S1」を設定することはできません。

図2.108 代替サーバの双方向設定

## 集中設定【設定不可能なパターン】

HULFT-HUB Server「S1」の代替サーバとしてHULFT-HUB Server「S2」を設定した場合、HULFT-HUB Server「S3」の代替サーバとしてHULFT-HUB Server「S2」を設定することはできません。

図2.109 代替サーバの集中設定