# 運用監視のための準備

HULFT-HUB Serverの運用を監視するために必要な準備作業の操作順序を示します。

## SIGNAlertの導入

SIGNAlertマネージャとSIGNAlertエージェントを導入します。SIGNAlertエージェントは、HULFT-HUB Serverと同じサーバマシンにインストールしてください。

SIGNAlertの導入方法については「SIGNAlert 導入マニュアル」を参照してください。

## SIGNAlertでの監視条件と対処方法の登録

HULFT-HUB Serverから提供されたファイルをSIGNAlertに取り込み、監視条件と対処方法を登録します。

ここでは、操作のポイントを説明します。SIGNAlertの操作方法については「SIGNAlert 共通マニュアル」を参照してください。

1. SIGNAlertマネージャ管理画面で、監視対象のホストとしてHULFT-HUB Serverが登録されていることを確認します。

図3.321 監視対象のホストの登録

2. SIGNAlertマネージャに、HULFT-HUB Serverから提供された監視条件ファイルを登録します。

監視条件ファイルの格納先

監視条件ファイルは、HULFT-HUB Serverの提供媒体またはダウンロードモジュール内に格納されています。格納場所については、HULFT-HUB Serverのreadmeを参照してください。

監視条件ファイルには、W(警告)レベル以上のメッセージをSIGNAlertで検知するための設定が記述されています。WとE(エラー)レベル以上の設定は、別ファイルで提供されます。運用に応じて必要なファイルを使用してください。

監視条件ファイルの名称を、次に示します。

表3.92 監視条件ファイル

メッセージレベル | 監視条件ファイル名
--- | ---
W(警告) | HUB_MON_W_UNIX_LINUX.DAT
E(エラー)、C(致命的エラー)、F(強制) | HUB_MON_CEF_UNIX_LINUX.DAT

監視条件ファイルの編集

SIGNAlertに登録する前に、エディタを使用して監視条件ファイルを開き、コメントの説明に従って必要な内容を編集してください。

監視条件ファイルの登録

SIGNAlertマネージャのコマンド「監視情報登録プログラム(utlaltiupdt)」を使用して、監視条件ファイルを登録します。

(コマンドの指定例)

    utlaltiupdt -f 監視条件ファイル名 -r

3. SIGNAlertマネージャ管理画面を使用し、手順2.で登録した監視条件を、HULFT-HUB Serverを監視するSIGNAlertエージェントへ配布します。

図3.322 SIGNAlertマネージャ管理画面

4. 必要に応じて、HULFT-HUB Serverから提供された対処方法ファイルを、SIGNAlertマネージャに登録します。

対処方法を登録すると、SIGNAlertマネージャの受信履歴の画面から、各メッセージに対する対処方法を確認できます。

対処方法ファイルの格納先

対処方法ファイルは、HULFT-HUB Serverの提供媒体またはダウンロードモジュール内に格納されています。

格納場所については、HULFT-HUB Serverのreadmeを参照してください。

対処方法ファイルには、W(警告)レベル以上のメッセージに対する対処方法が記述されています。WとE(エラー)レベル以上の設定は、別ファイルで提供されます。運用に応じて必要なファイルを使用してください。

対処方法ファイルの名称を、次に示します。

表3.93 対処方法ファイル

サーバマシンのOS | メッセージレベル | 対処方法ファイル名
--- | --- | ---
UNIX | W(警告) | HUB_ANS_W_UNIX.DAT
E(エラー)、C(致命的エラー)、F(強制) | HUB_ANS_CEF_UNIX.DAT
Linux | W(警告) | HUB_ANS_W_LINUX.DAT
E(エラー)、C(致命的エラー)、F(強制) | HUB_ANS_CEF_LINUX.DAT

対処方法ファイルの登録

SIGNAlertマネージャのコマンド「監視情報登録プログラム(utlaltiupdt)」を使用して、対処方法ファイルを登録します。

(コマンドの指定例)

    utlaltiupdt -f 対処方法ファイル名 -r

5. 必要に応じて、SIGNAlertマネージャ管理画面で、HULFT-HUB Serverを監視するSIGNAlertエージェントに対して「デフォルト管理者通知情報」を設定します。

特定のメッセージのレベルを検知した場合の通知先や通知方法を指定します。

図3.323 SIGNAlertマネージャ管理画面