# 転送情報で「EBCDICコードの扱い」に“0”（自動）を設定する場合

HULFT-HUB Serverの管理情報バッチ登録ユーティリティ（utlhubiupdt）やHULFT-HUB Managerの管理情報収集配布のインポート機能を利用して転送情報を作成する場合、以下の条件がすべて成立すると、蓄積時に集信側のEBCDICコードセットが“カナ文字”として扱われます。

- 配信管理情報でコード変換を“S”（配信側）に設定

- 転送情報のEBCDICセットに“0”（自動）を設定

- 集信側HULFTへ接続することなく蓄積

これを回避するには、設定を以下のいずれかに変更してください。

- 配信管理情報でコード変換を“R”（集信側）に設定

- 転送情報のEBCDICセットに“0”（自動）以外を設定

= 備考 =

転送情報画面では、転送情報のEBCDICセットの値を設定できません。