# 配信側(HKT02UNX)の転送定義の作成

配信側クライアント(HKT02UNX)の管理情報として、配信管理情報とフォーマット情報を作成します。

= 備考 =

転送グループ情報、詳細ホスト情報は、転送マップの情報を元に、HULFT-HUB Managerが自動的に作成します。

## 配信側(HKT02UNX)の情報登録

転送マップで配信側クライアント(HKT02UNX)をクリックすると、転送定義に配信側設定情報タブが表示されます。

各項目に必要事項を入力します。

表3.30 配信側設定情報の設定内容

項目 | 設定値 | 説明
--- | --- | ---
ファイル名 | /user/data/snd07.dat | 転送するデータを格納したファイル名を指定します。
転送タイプ | FORMAT | ファイルの転送形式を選択します。
フォーマットID | SMPL07FM | 使用するフォーマット情報を指定します。
連携DBID | XML | XML変換を行うために“XML”と指定します。
その他の項目 | デフォルト値 | 必須項目以外、未記入時は初期値が採用されます。

SMPL07FMのフォーマット情報の登録方法については、後述の「フォーマット情報(SMPL07FM)の登録」を参照してください。

図3.147 配信側設定情報(HKT02UNX)

## フォーマット情報(SMPL07FM)の登録

1. 転送タイプに“FORMAT”を設定すると、M/フォーマットIDが入力可能な状態になります。選択ボタンをクリックすると、フォーマット情報選択画面が表示されます。

ID欄に、“SMPL07FM”と入力し、追加/更新ボタンをクリックします。

図3.148 フォーマット情報選択画面

2. フォーマット情報更新画面が開きます。

各項目に必要事項を入力し、ツールバーの登録ボタンをクリックします。

項目名 | 開始位置 | バイト数 | 小数点桁数 | 項目タイプ
--- | --- | --- | --- | ---
NAME |  | 8 | 0 | N
FLOWER |  | 20 | 0 | N
TREE |  | 20 | 0 | N
BIRD |  | 20 | 0 | N

図3.149 フォーマット情報登録（SMPL07FMの設定）

フォーマット情報一覧画面の一覧に、“SMPL07FM”が追加されます。

3. “SMPL07FM”がフォーマットID欄に設定されているのを確認し、選択ボタンをクリックします。

配信側転送定義の登録はここまでです。次に集信側の転送定義を登録します。