# 想定する転送

転送するファイルの転送タイプを“フォーマット転送”として、配信と集信を行います。フォーマット転送で使用するフォーマット情報を下表に示します。

表3.13 配信フォーマット情報

項目 | フォーマット情報
--- | ---
項目名 | バイト数 | 項目タイプ
商品コード | ITEMCODE | 8 | X
商品名 | ITEMNAME | 30 | N
単価 | TANKA | 5 | 9
数量 | SURYO | 2 | S
金額 | KINGAKU | 7 | S
備考 | BIKO | 28 | M

また、ファイルのデータの内容を下表に示します。

表3.14 配信データ内容

商品コード | 商品名 | 単価 | 数量 | 金額 | 備考
--- | --- | --- | --- | --- | ---
A4-SFLR | Ａ４チューブファイルＳタイプ | 1150 | 20 | 23000 | サイズA4-S 包装単位10/20
A4-SFLY | Ａ４チューブファイルＳタイプ | 1150 | 30 | 34500 | サイズA4-S 包装単位10/20
A4-VFLG | Ａ４チューブファイルＶタイプ | 1000 | -20 | -20000 | 発注ミス
A4-CHL | Ａ４クリアフォルダ | 90 | 80 | 7200 | 包装単位5/200
A4-CBK | Ａ４クリアブック | 700 | 15 | 10500 | ポケット枚数40

管理対象外クライアントへの配信と、管理対象外クライアントからの集信イメージを次の管理対象外クライアント(XYZUNX)へ配信を行う場合、管理対象外クライアント(XYZUNX)からの集信を行う場合に示します。

## 管理対象外クライアント(XYZUNX)へ配信を行う場合

ABC商事博多営業所のクライアントHKT01WINにある“C:\user\data\snd03.txt”ファイルを、XYZ部品会社のクライアントXYZUNXに配信する。

配信されたファイルは“/user/data/rcv03.dat”に保存する。

図3.78 想定するネットワークと配信処理の流れ

## 管理対象外クライアント(XYZUNX)からの集信を行う場合

管理対象クライアント(HKT01WIN)から管理対象外のクライアント(XYZUNX)へ送信要求を行う。XYZUNXから“/user/data/snd03.dat”ファイルが、管理対象クライアント(HKT01WIN)へ転送されてくる。

集信したファイルは、HKT01WINで“C:\user\data\rcv03.txt”に保存する。

また、コード変換は集信側で行う。

図3.79 想定するネットワークと集信処理の流れ