# 操作ログファイルフォーマット

表A.1 ファイルアクセスログ

項目名 | 最大長 | 種別 | 内容
--- | --- | --- | ---
処理日付 | 10 | 固定長 | ファイルアクセス時の日付
処理時刻 | 12 | 固定長 | ファイルアクセス時の時刻
始点処理日付 | 10 | 固定長 | 要求発行／コマンド実行が開始された日付
始点処理時刻 | 12 | 固定長 | 要求発行／コマンド実行が開始された時刻
ユーザID(OS) | 561 | 可変長 | 操作を行ったユーザのOSでのユーザID ※1
ユーザID(管理画面) | 32 | 可変長 | 操作を行ったユーザの管理画面セキュリティのユーザID
始点ホスト名 | 68 | 可変長 | 操作を開始したホスト
最新処理識別子 | 34 | 可変長 | 操作ログファイルに出力したレコードと履歴のレコードを紐付ける識別子 (HULFT-HUB Serverで蓄積されたデータを集信した場合、送出時の識別子)
開始処理識別子 | 34 | 可変長 | 操作ログファイルに出力したレコードと履歴のレコードを紐付ける識別子 (HULFT-HUB Serverで蓄積されたデータを集信した場合、蓄積時の識別子)
処理ホスト名 | 68 | 可変長 | 処理したホスト
操作ログユーザ指定文字 |
HULFT | : | 8
HUB | : | 100
| 可変長 | 操作ログを出力した環境を識別する文字
ファイルアクセス種 | 10 | 可変長 | ファイルアクセスの種類
ファイルアクセス種 | 説明
--- | ---
NEW | 新規(追加)
UPDATE | 変更
DELETE | 削除
COMPRESS | 圧縮(Mainframe 以外)
COMMIT | コミット(HULFT-HUB のみ)
ROLLBACK | 戻す(HULFT-HUB のみ)
システムファイルの種類 | 60 | 可変長 | ファイルアクセスの対象※2
ファイルキー情報 |
MF | : | 500
LX | : | 無制限
NT | : | 無制限
AS | : | 110
HUB | : | 無制限
| 可変長 | ファイルアクセスの内容※2

※1 | : | マルチバイトコードに対応しています。IBMiでは固定長(105バイト)です。
※2 | : | 「システムファイル一覧」を参照してください。

各項目は囲み文字(")で囲まれ、区切り文字(,)で区切られて出力されます。

例：

    "2008/07/01","12:34:56.789","2008/07/01","12:34:56.789","user01","user01","HOST01","AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA","AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA","HOST01","","NEW","HULSND","FILE01"

表A.2 コマンド実行ログ

項目名 | 最大長 | 種別 | 内容
--- | --- | --- | ---
処理日付 | 10 | 固定長 | コマンド実行時の日付
処理時刻 | 12 | 固定長 | コマンド実行時の時刻
始点処理日付 | 10 | 固定長 | 要求発行／コマンド実行が開始された日付
始点処理時刻 | 12 | 固定長 | 要求発行／コマンド実行が開始された時刻
ユーザID(OS) | 561 | 可変長 | 操作を行ったユーザのOSでのユーザID ※1
ユーザID(管理画面) | 32 | 可変長 | 操作を行ったユーザの管理画面セキュリティのユーザID
始点ホスト名 | 68 | 可変長 | 操作を開始したホスト
最新処理識別子 | 34 | 可変長 | 操作ログファイルに出力したレコードと履歴のレコードを紐付ける識別子 (HULFT-HUB Serverで蓄積されたデータを集信した場合、送出時の識別子)
開始処理識別子 | 34 | 可変長 | 操作ログファイルに出力したレコードと履歴のレコードを紐付ける識別子 (HULFT-HUB Serverで蓄積されたデータを集信した場合、蓄積時の識別子)
処理ホスト名 | 68 | 可変長 | 処理したホスト
操作ログユーザ指定文字 |
HULFT | : | 8
HUB | : | 100
| 可変長 | 操作ログを出力した環境を識別する文字
コマンド実行キー | 50 | 可変長 | 実行した要求発行名またはコマンド名※2
コマンド発行元 | 30 | 可変長 | コマンドを実行した場所
コマンド発行元 | 説明
--- | ---
HULFT_MANAGER | HULFT Manager管理画面
HULFT_MANAGER_COMMAND | HULFT Managerコマンド
HULFT_MANAGEMENT_SCREEN | HULFT 管理画面
HULFT_COMMAND | HULFT コマンド
HULFT_CLS_COMMAND | HULFT クラスタコマンド
HULFT_HUB_MANAGER | HULFT-HUB Manager管理画面
HULFT_HUB_SERVER_COMMAND | HULFT-HUB Serverコマンド
HULFT_HUB_SERVER_CLS_COMMAND | HULFT-HUB Serverクラスタコマンド
コマンドパラメータ |
MF | : | 500
LX | : | 無制限
NT | : | 無制限
AS | : | 110
HUB | : | 無制限
| 可変長 | コマンド実行時に指定したパラメータ

※1 | : | マルチバイトコードに対応しています。IBMiでは固定長(105バイト)です。
※2 | : | 「コマンド実行キーと検索指定キー」を参照してください。

各項目は囲み文字(")で囲まれ、区切り文字(,)で区切られて出力されます。

例：

    "2008/07/01","12:34:56.789","2008/07/01","12:34:56.789","user01","user01","HOST01","AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA","AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA","HOST01","","SEND_STATUS_DISPLAY","HULFT_COMMAND",""