# 転送マップの作成

転送定義画面から、蓄積処理のための転送情報を登録する手順は次のとおりです。

転送定義を作成するための作業の流れは、図3.33 と同様です。本例では、転送ファイルIDを"SMPL12"、"SMPL13"とします。

## ファイルIDを登録する

1. 転送情報ツリーから配信側クライアント(HKT01WIN)の配信ファイルをクリックし、ファイルメニューから新規作成をクリックします。

転送ファイル登録ダイアログが開きます。

2. 必要項目を入力し、登録ボタンをクリックします。

ファイルID | :SMPL12

ファイルIDリストに“SMPL12”が追加されます。右上の転送マップ上には、配信側クライアントである“HKT01WIN”が表示されます。

3. 転送情報ツリーから配信側クライアント(HKT02UNX)の配信ファイルをクリックし、ファイルメニューから新規作成をクリックします。

転送ファイル登録ダイアログが開きます。

4. 必要項目を入力し、登録ボタンをクリックします。

ファイルID | :SMPL13

ファイルIDリストに“SMPL13”が追加されます。右上の転送マップ上には、配信側クライアントである“HKT02UNX”が表示されます。

## 転送マップを作成する

ここでは、クライアントHKT01WINの転送マップの作成について説明します。クライアントHKT02UNXについても同様の手順で転送マップを作成してください。

1. 集信側クライアントを設定します。挿入メニューからクライアントをクリックし、クライアント一覧から、集信側クライアントとしてTKY12WINを選択し、選択ボタンをクリックします。転送マップに、TKY12WINが追加されます。

図3.264 転送マップの作成（TKY12WINの追加）

2. 経路設定メニューから、HUB経由の手動配置をクリックします。転送マップ上に、サーバ(HKTSRV)のアイコンが追加され、HKT01WINからHKTSRV経由でTKY12WINへ転送することを示す経路が矢印で表示されます。

図3.265 転送マップの作成（HKTSRVの追加）