# 集信多重度オーバ時のリトライ

HULFTでは、各クライアントが同時に集信可能なコネクション数を集信多重度として設定します。HULFT-HUBでは、集信側クライアントで集信多重度エラーが発生したとき、接続のためのリトライを行うことができます。ただし、リトライを行うのは、HULFT-HUB Serverを経由する転送に限ります。また、HULFT-HUB Serverを経由しない直接転送も集信多重度にカウントされることに注意してください。

リトライを行うかどうかは、HULFT-HUB Managerの管理画面の「収容クライアント設定」にある集信多重度オーバ時のサーバリトライで、クライアントごとに選択することができます。設定方法の詳細はHULFT-HUB Managerのオンラインヘルプを参照してください。

= 備考 =

集信多重度の設定の詳細については、機種によって設定個所が異なります。詳細は各クライアントの「アドミニストレーション・マニュアル」を参照してください。

## ユーザ選択経路による配信の例

以下の環境における集信多重度オーバ時のリトライを下図で説明します。

- クライアント「HOST1」からクライアント「HOST2」へのファイル転送

- 中継/同報の経路はユーザ選択経路

- 転送詳細条件の通信設定は“ユーザ設定”

図2.90 集信多重度オーバ時のリトライ

## HULFT-HUB Server　転送詳細条件

a

  ： 「ソケット接続リトライ回数」

b

  ： 「ソケット接続リトライ待ち時間」

= 備考 =

転送詳細条件の通信設定が“システムに依存”の場合は、HULFT-HUB Server システム動作環境設定のソケット接続リトライ回数およびソケット接続リトライ待ち時間を使用してリトライを行います。