# 配信側の管理対象外クライアントの管理情報の設定

XYZUNXは管理対象外（中継あり）クライアントなので、HULFT-HUB Managerから転送に必要な管理情報を設定することができません。XYZUNX上のHULFTを使用して管理情報を設定してください。

## 詳細ホスト情報

「集信側の管理対象外クライアントの管理情報の設定」 の「詳細ホスト情報」で設定した詳細ホスト情報を使用します。

## 転送グループ情報

「集信側の管理対象外クライアントの管理情報の設定」の 「転送グループ情報」で設定した転送グループIDを使用します。

## 配信管理情報

「管理対象外クライアントから集信するための転送定義の作成」で作成した転送定義に対応する配信管理情報を作成します。

表3.21 配信側転送定義の設定内容

項目 | 設定値 | 説明
--- | --- | ---
ファイルID | SMPL03 | 転送定義のファイルIDと同じ値を指定します。
ファイル名 | /user/data/snd03.dat | 配信するファイル名を指定します。
転送タイプ | FORMAT | 転送タイプを“フォーマット転送”とします。
コード変換 | 集信側 | コード変換を集信側で行う場合に選択します。
M/フォーマットID | SMPL03FM | フォーマットIDを指定します。
その他の項目 | デフォルト値 | 必須項目以外、未記入時は初期値が採用されます。

## フォーマット情報

表3.13 に従ってフォーマット情報を登録してください。