# 想定する処理(配信側2クライアント：集信側1クライアント)

想定する運用は次のとおりです。

1) クライアント(HKT01WIN)、クライアント(HKT02UNX)から、クライアント(TKY12WIN)に対して配信を行う。その際、サーバ(HKTSRV)に転送データを蓄積する。サーバ(HKTSRV)は、2つのクライアントからデータが転送されたことを確認したあと、ユーザJOBを実行し、2つのデータを同時にクライアント(TKY12WIN)へ送出する。

次のデータをサーバHKTSRVで蓄積後、ユーザJOBを実行し、クライアントTKY12WINに送出する。

- 博多営業所のクライアントHKT01WINにある"C:\user\data\snd12.txt"ファイル

- 博多営業所のクライアントHKT02UNXにある"/user/data/snd13.txt"ファイル

なお、クライアントTKY12WINでは、集信したファイルをそれぞれ"C:\user\data\rcv12.dat"、"C:\user\data\rcv13.dat"に保存する。

図3.263 ジョブフロー(配信元が複数の場合の蓄積後ジョブ)

次に示す設定情報は、クライアントHKT01WIN、クライアントHKT02UNXで共通です。

配信側設定情報

転送タイプ | : | バイナリ転送

転送情報(蓄積設定)

蓄積条件 | : | 蓄積のみ行う
継続条件 | : | (指定不可)
蓄積ファイルの削除基準 | : | 削除しない
正常時蓄積ID | : | SUCCESS10
異常時蓄積ID | : | FAILURE10
完了通知 | : | 蓄積完了

ジョブフローID設定情報

SUCCESS10 | : | クライアントHKT01WIN、クライアントHKT02UNXから配信されるファイルの蓄積後、すぐにジョブフローを実行する。 ジョブフロー内では、ユーザJOB実行後、それぞれ送出処理をして、蓄積ファイルの削除を行う。
FAILURE10 | : | 蓄積失敗後、すぐにジョブフローを実行する。 ジョブフロー内では、ユーザJOBを実行する。