# 転送状況、転送結果の確認

本例「配信要求の発行」で行ったファイル転送の結果を確認します。転送状況や履歴を確認するための操作方法は、管理対象クライアントの転送状況や転送結果の確認方法と同様です。ただし、管理外サーバや管理対象外クライアントについては、HULFT-HUB Managerで転送状況や履歴を確認することはできません。

## 転送状況モニタの表示について

管理対象外クライアントと転送したときの転送モニタ画面での表示について説明します。

1. 管理画面の構成リストまたは構成図で、配信側クライアント（HKT01WIN）の管理サーバであるHKTSRVを選択し、状況照会メニューから転送モニタをクリックします。

2. 転送モニタ画面が開きます。一覧から該当の転送レコード（ファイルIDがSMPL03）をダブルクリックします。SMPL03の転送モニタ詳細画面が表示されます。

配信側クライアントHKT01WINから集信側クライアントXYZUNXまでの転送を中継したサーバが表示されます。

図3.87 転送モニタ詳細（転送が成功した場合）

図3.88 転送モニタ詳細（転送が失敗した場合）

## XYZUNXでの集信状況

XYZUNX上のHULFTで集信状況を表示すると、配信側ホストのホスト名が“HKT01WIN_30000”となっている履歴が追加されていることを確認できます。