# 配信管理情報

配信するファイルのファイル情報を登録します。

以下の画面から、参照･更新ができます。

- 転送情報画面
- 管理情報収集配布画面

また、以下の画面からインポート／エクスポートできます。

- 管理情報収集配布画面

## 項目一覧

1. 配信管理情報

<表>配信管理情報項目一覧

No. | 項目名 | 初期値 | 設定値 | 指定 | 備考 | 転送 | 配布
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
A1 | ファイルID |  | 英数字 | 必須 | 8 バイト以内 | パネル外 | ○
A2 | 汎用機DSN |  | 英数字 | 必須 | 44 バイト以内 *1 | 基本設定 | ○
A3 | ボリューム通番 |  | 英数字 | 任意 | 6 バイト以内 | 基本設定 | ○
A4 | ワークボリューム通番 |  | 英数字 | 任意 | 6 バイト以内 | 基本設定 | ○
A5 | 転送方法 | ワークファイル | *2 | 必須 |  | 基本設定 | ○
A6 | 転送タイプ | TEXT | *2 | 必須 |  | 基本設定 | ○
A7 | 圧縮レベル | 圧縮なし | *2 | 必須 |  | 基本設定 | ○
A8 | コード変換 | 配信側 | *2 | 必須 |  | 基本設定 | ○
A9 | 配信前ジョブID |  | 英数字 | 任意 | 8 バイト以内 | 基本設定 | ○
A10 | 正常時ジョブID |  | 英数字 | 任意 | 8 バイト以内 | 基本設定 | ○
A11 | 異常時ジョブID |  | 英数字 | 任意 | 8 バイト以内 | 基本設定 | ○
A12 | M/ フォーマットID |  | 英数字 | 任意 | 8 バイト以内 *3 | 基本設定 | ○
A13 | 連携DBID |  | 英数字 | 任意 | 8 バイト以内 *3 | 基本設定 | ○
A14 | 転送グループID | *4 | 英数字 | 必須 | 8 バイト以内 | パネル外 | ○
A15 | コメント |  | 半角文字 *5 | 任意 | 60バイト以内 | パネル外 | ○
A16 | 装置台数 | 1 | 1～59 | 必須 |  | 拡張設定 | ○
A17 | 容量 | CYL | *2 | 必須 |  | 拡張設定 | ○
A18 | 一次要求量 | 5 | 1～9999 | *6 |  | 拡張設定 | ○
A19 | 増分量 | 3 | 0～9999 | *6 |  | 拡張設定 | ○
A20 | UNIT |  | 英数字 | 任意 | 8 バイト以内 | 拡張設定 | ○
A21 | 順序番号 |  | 1～9999 | 任意 |  | 拡張設定 | ○
A22 | 転送間隔 | 0 | 0～32768 | 必須 | 単位:10 ミリ秒 | 拡張設定 | ○
A23 | 転送ブロック長 | 4096 | 128～10000 | 必須 | 単位:バイト | 拡張設定 | ○
A24 | 転送ブロック数 | 3 | 1～99 | 必須 |  | 拡張設定 | ○
A25 | 配信ファイルの扱い | 保存 | *2 | 必須 |  | 拡張設定 | ○
A26 | 転送優先度 | 50 | 1～256 | 必須 |  | 拡張設定 | ○
A27 | EBCDICコードセット | カナ文字 | *2 | 必須 |  | 拡張設定 | ○
A28 | 後続文字カット | カットしない | *2 | 必須 |  | 拡張設定 | ○
A29 | シフトコードの扱い | カット | *2 | 必須 |  | 拡張設定 | ○
A30 | 暗号キー |  | 英数字 | 任意 | 8～20バイト | 拡張設定 | ○
A31 | RDW付配信 | しない | *2 | 必須 |  | 拡張設定 | ○

*1： | 指定できる長さは、機種により異なります。詳細は、クライアントの「オペレーション・マニュアル」を参照してください。
*2： | 画面で設定する場合、設定値は画面上の選択肢から選択
*3： | 「転送タイプ」に“FORMAT”（F）または“MULTIFORMAT”(M）を選択した場合に設定可能
*4： | HULFT-HUB Managerから転送定義を登録した場合は自動設定
*5： | 英小文字は指定不可
*6： | 「容量」に“省略”（A）を選択した場合のみ任意

2. 配信管理情報以外の付加情報

転送定義を編集する各画面では、配信管理情報と共に下表に示す付加情報が表示されます。

<表>配信管理情報以外の付加情報項目一覧

No. | 項目名 | 初期値 | 設定値 | 指定 | 備考 | 転送 | 配布
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
B1 | ホスト名 |  | 英数字 | *1 |  | パネル外 | ―
B2 | ファイル表示名 *2 |  | 文字 | 任意 | 256バイト以内 | パネル外 | ○
B3 | 一括配布ID |  | 英数字 | *1 |  | ― | ○
B4 | 業務グループID |  | *2 | 必須 |  | ― | ○

*1： | 画面では参照のみ
*2： | 管理情報収集配布画面では「表示名」と表示される。
*3： | 画面で設定する場合、設定値は画面上の選択肢から選択

【凡例】 |
初期値 | 画面上で管理情報を新規作成した際に項目に設定されている値
指定 | 画面上で管理情報を更新する際の指定の要否
転送 | 転送情報画面
配布 | 管理情報収集配布画面
○ | 項目あり

## 各項目の説明

配信管理情報で設定する各項目について、以下に説明します。

選択肢から設定値を選ぶ項目については、画面上に表示される選択肢と、管理情報収集配布で使用するCSVファイルに記載する値を併記しています。

1. 配信管理情報

(A1)ファイルID

配信するファイルを認識するためのID

(A2)汎用機DSN

Mainframe上に格納されている配信するファイルのデータセット名

Mainframeのデータセット名の命名規約に従って指定します。

区分編成ファイルを指定する場合、メンバ名はかっこ付きで指定します。

世代管理ファイルを指定する場合、相対世代番号は、かっこ付きで指定します。

ファイル名は、シングルクォーテーション(')で囲まないでください。

【注意】 | 指定できるデータセットの種類が機種により多少異なります。クライアントの「オペレーション・マニュアル」を参照してください。

(A3)ボリューム通番

配信ファイルが格納されているボリューム通番

Mainframeのボリューム通番の命名規約に従って指定します。

ボリューム通番を省略すると、ファイルがカタログされているとみなされます。

【注意】 | データセットの種類や機種により指定方法が多少異なります。クライアントの「オペレーション・マニュアル」を参照してください。

(A4)ワークボリューム通番

配信ワークファイルのボリューム通番

Mainframeのボリューム通番の命名規約に従って指定します。

省略するとシステム動作環境設定の「ワークボリュームモード(WORKVOLMODE)」によりワークファイルが作成される場所が異なります。「ワークボリュームモード」については、クライアントの「アドミニストレーション・マニュアル」を参照してください。

【注意】 | Mainframe版HULFTのシステム動作環境は、HULFT-HUB Managerから参照、更新できません。クライアント側で設定内容を確認してください。

(A5)転送方法

配信ファイルを配信するときの転送方法

<表>「転送方法」の設定値

画面上の 選択肢 | CSVファイルに 記載する値 | 説明
--- | --- | ---
直接 | D | ワークファイルを作成しないで配信ファイルを直接転送
ワークファイル | W | 配信ファイルからワークファイルを作成し転送

(A6)転送タイプ

配信するファイルの転送データ形式

<表> 「転送タイプ」の設定値

画面上の 選択肢 | CSVファイルに 記載する値 | 説明
--- | --- | ---
FORMAT | F | フォーマットデータ
BINARY | B | バイナリデータ
TEXT | T | テキストデータ
MULTIFORMAT | M | マルチフォーマットデータ

(A7)圧縮レベル

ファイルを転送するときの圧縮のレベル

<表> 「圧縮レベル」の設定値

画面上の 選択肢 | CSVファイルに 記載する値 | 説明
--- | --- | ---
圧縮なし | N | 圧縮しない
横圧縮 | 1 | レコード内圧縮
縦横圧縮 | 2 | レコード間圧縮

(A8)コード変換

配信するファイルのコード変換先

<表> 「コード変換」の設定値

画面上の 選択肢 | CSVファイルに 記載する値 | 説明
--- | --- | ---
配信側 | S | 配信側変換
集信側 | R | 集信側変換
無変換 | N | 無変換

(A9)配信前ジョブID

配信を行う前に起動するジョブID

ジョブIDの詳細はジョブ起動情報（Mainframe）を参照してください。

省略するとジョブ起動はされません。

(A10)正常時ジョブID

ファイルの配信が正常終了したときに起動するジョブID

ジョブIDの詳細はジョブ起動情報（Mainframe）を参照してください。

省略するとジョブ起動はされません。

(A11)異常時ジョブID

ファイルの配信が異常終了したときに起動するジョブID

ジョブIDの詳細はジョブ起動情報（Mainframe）を参照してください。

省略するとジョブ起動はされません。

(A12)M/フォーマットID

配信するファイルのフォーマット、またはマルチフォーマットが登録されているID

フォーマットIDの詳細はフォーマット情報（Mainframe）を参照してください。

マルチフォーマットIDの詳細はマルチフォーマット情報（Mainframe）を参照してください。

「転送タイプ」が“FORMAT”（F）の場合はフォーマットID、「転送タイプ」が“MULTIFORMAT”（M）の場合はマルチフォーマットIDが必須です。

(A13)連携DBID

配信されたデータの集信側での連携

•CSV： | 集信側で集信ファイルをCSV変換する
•XML： | 集信側で集信ファイルをXML変換する

集信側で集信ファイルをCSV形式受信（UNIX、Linux、Nonstop、およびWindows）、またはXML形式受信（UNIX、Linux、およびWindows）する場合、上記の固定文字を指定します。

省略するとCSV形式受信、XML形式受信はされません。

連携する場合は、「転送タイプ」に“FORMAT”（F）または“MULTIFORMAT”（M）を選択してください。

(A14)転送グループID

配信するファイルの配信先が登録されているID

転送グループIDの詳細は転送グループ情報（Mainframe）を参照してください。

【注意】 | HULFT-HUB Managerの転送情報画面から登録する転送定義では、クライアント側に登録されている転送グループのうち、転送マップで選択した集信側ホストを含む転送グループIDが初期値として自動的に選択されます。該当する転送グループIDがない場合は、“HB”で始まる8文字の転送グループIDが自動的に設定されます。

(A15)コメント

配信するファイルに対するコメント

(A16)装置台数

配信ワークファイルのマルチボリューム装置台数

“2”以上を指定する場合は、「ワークボリューム通番」を指定できません。

(A17)容量

配信ワークファイルのスペース単位

<表> 「容量」の設定値

画面上の 選択肢 | CSVファイルに 記載する値 | 説明
--- | --- | ---
CYL | C （省略時の値） | シリンダ
TRK | T | トラック
省略 | A | 省略（自動計算）

“省略”（A）を選択した場合、配信ワークファイルの容量、一次要求量、増分量は、配信ファイルの容量から自動計算されます。

容量の自動計算は、配信ファイルの属性を元に行っているため、配信ファイルがトラック、シリンダ以外で作成されている場合、またはVSAMファイルの場合、自動計算できません。

また、下記条件の場合、ワークファイル作成時に、容量不足になる可能性がありますので注意してください。

- 区分編成ファイルの場合

  区分編成全体サイズを元にワークファイルの容量を計算しています。

- 配信ファイルとワークファイルの装置タイプが異なる場合

  配信ファイルの割り振り量から計算しています。

(A18)一次要求量

配信ワークファイルの一次要求量

「容量」に“CYL”（C）または“TRK”（T）を選択した場合、必ず指定してください。

(A19)増分量

配信ワークファイルの増分量

「容量」に“CYL”（C）または“TRK”（T）を選択した場合、必ず指定してください。

(A20)UNIT

配信ファイルが格納されているUNIT名

UNIT名が省略された場合、システム動作環境設定の「配信・集信ファイルのユニットグループ名(INIT-UNIT)」で指定したUNIT名になります。

また、「ボリューム通番」の指定を省略すると、UNIT名はカタログ簿から取得し、指定したUNIT名および、システム動作環境設定の「配信・集信ファイルのユニットグループ名(INIT-UNIT)」は無視されます。

【注意】 | Mainframe版HULFTのシステム動作環境は、HULFT-HUB Managerから参照、更新できません。クライアント側で設定内容を確認してください。

(A21)順序番号

配信ファイルが格納されているテープ装置ボリューム上の順序番号

順序番号を省略してMT配信を行った場合、順序番号1のデータを配信します。

(A22)転送間隔

1ブロック(転送ブロック長)の転送後から、次の1ブロックを転送するまでの間隔

ネットワークを占有することなくファイル転送を行うことができます（間欠転送）。

(A23)転送ブロック長

1ブロックを転送するときの長さ

「転送ブロック長」と「転送ブロック数」を乗じた値が“65520”を超える値は設定できません。

(A24)転送ブロック数

一度に転送するブロック数

「転送ブロック長」と「転送ブロック数」を乗じた値が“65520”を超える値は設定できません。

(A25)配信ファイルの扱い

配信ファイルの配信中の排他制御と、正常終了したときの処置

<表> 「配信ファイルの扱い」の設定値

画面上の 選択肢 | CSVファイルに 記載する値 | 説明
--- | --- | ---
保存 | K | 配信中または配信ワークファイル作成中はロックを行わず、正常終了後ファイルを保存
クリア | C | 配信中または配信ワークファイル作成中はロックを行い、正常終了後0バイトファイルになる
削除 | D | 配信中または配信ワークファイル作成中はロックを行い、正常終了後ファイルを削除
ロック | L | 配信中または配信ワークファイル作成中はロックを行い、正常終了後ファイルを保存

<表>配信ファイルの扱いと転送方法の関係

| ダイレクト転送 | ワークファイル転送
--- | --- | ---
配信中 | 完了後 | 備考 | *1 | ワークファイル | 配信中 | 完了後 | 備考
作成中 | 作成後
配 信 フ ァ イ ル の 扱 い | 保存 | ロックしない | 保存する (削除しない) |  | ― | ロックしない | ― | ロックしない | 保存する (削除しない) |
クリア | ロックする | 0バイトファイル にする | *2 | B | ロックする | 0バイトファイル にする | ― | ― | *2
A | ロックする | ― | ロックする | 0バイト ファイル にする
削除 | ロックする | 削除する | *3 | B | ロックする | 削除する | ― | ― | *3
A | ロックする | ― | ロックする | 削除する
ロック | ロックする | 保存する (削除しない) |  | ― | ロックする | ― | ロックする | 保存する (削除しない) |

*1： | システム動作環境設定の「配信後クリアの扱い(CLEARMODE)」の指定内容
| B ：配信ワークファイル作成後に配信ファイルをクリアまたは削除
| A ：配信処理が正常終了した後に配信ファイルをクリアまたは削除
*2： | 正常時ジョブIDを指定している場合、ジョブ起動前にファイルを0バイトファイルにします。
*3： | 正常時ジョブIDを指定している場合、ジョブ起動前にファイルを削除します。

ワークファイル転送の場合に“クリア”（C）または“削除”（D）を選択すると、システム動作環境設定の「配信後クリアの扱い」により動作が異なります。「配信後クリアの扱い」を“B”にした場合、配信処理の正常、異常を問わず、配信ワークファイル作成後に配信ファイルを削除または全レコード削除します。「配信後クリアの扱い」を“A”にした場合、配信処理が正常終了した後に、配信ファイルを削除または全レコード削除します。

「配信ファイルの扱い」を“保存”（K）以外に設定すると、配信側HULFTからすべての転送先へ配信を行う同報配信(クライアント側の同報配信機能)は、行えません。

ただし、ワークファイル転送で、「配信後クリアの扱い」を“B”、「配信ファイルの扱い」を“クリア”（C）または“削除”（D）に設定した場合は、HULFT-HUB Serverを経由しない(Peer to Peerでの)同報配信が可能です。

【注意】 |
• | 配信ファイルがVSAM・区分編成の場合、“クリア”（C）または“削除”（D）は指定できません。
• | ワークファイル転送時の配信側変換の場合、EBCDIC-EBCDICコード変換はできません。
• | Mainframe版HULFTのシステム動作環境は、HULFT-HUB Managerから参照、更新できません。クライアント側で設定内容を確認してください。

(A26)転送優先度

ファイルを転送するときの待ち行列での優先度

優先度は、小さい数字ほど高くなります。

待ち行列が複数ある場合、先に配信を開始したい転送処理の優先度の値を低くすることで、先に配信処理が開始されます。

管理情報収集配布用のCSVファイルで指定を省略した場合、“50”が設定されます。

(A27)EBCDICコードセット

1バイトコードを変換するときに使用するEBCDICコード体系

<表> 「EBCDICコードセット」の設定値

画面上の 選択肢 | CSVファイルに 記載する値 | 説明
--- | --- | ---
カナ文字 | A | EBCDICカナ文字
英小文字 | B | EBCDIC英小文字
ASCII | C | EBCDIC ASCII
ASPEN | D | EBCDIC ASPEN
IBM英小文字 | E | IBM英小文字
IBM英小文字拡張 | F | IBM英小文字拡張
NECカナ文字 | G | NECカナ文字
IBMカナ文字拡張 | H | IBMカナ文字拡張
ユーザテーブル1 | V | ユーザテーブル1
ユーザテーブル2 | W | ユーザテーブル2
ユーザテーブル3 | X | ユーザテーブル3

【注意】 | HULFT Ver.7.3.0未満では、“IBMカナ文字拡張”（H）は選択できません。

(A28)後続文字カット

配信するファイルの後ろスペースまたはNULL(X'00')の扱い

<表> 後続文字カット」の設定値

画面上の 選択肢 | CSVファイルに 記載する値 | 説明
--- | --- | ---
ヌルカット | 0 | 後続のNULLをカットする
スペースカット | S | 後続のスペースをカットする
両方カット | A | 後続のスペースとNULLをカットする
カットしない | N | 後続のスペースとNULLをカットしない

転送タイプに“BINARY”（B)、“FORMAT”（F）、または“MULTIFORMAT”（M）を選択した場合、 “カットしない”（N）のみ選択できます。

(A29)シフトコードの扱い

シフトコードのない機種へのコード変換を行うときのシフトコードの扱い

<表> 「シフトコードの扱い」の設定値

画面上の 選択肢 | CSVファイルに 記載する値 | 説明
--- | --- | ---
カット | C | シフトコードを削除しデータを詰めた形に変換
スペース | S | シフトコードをスペースに変換

(A30)暗号キー

データを暗号化するキー

配信するファイルにセキュリティをかけます。相手ホストの集信管理情報に設定されている暗号キーと同じ暗号キーを設定してください。

(A31)RDW付配信

データ配信時、可変長レコードにレコード長領域(RDW)を付加するかどうかの設定

<表> 「RDW付配信」の設定値

画面上の 選択肢 | CSVファイルに 記載する値 | 説明
--- | --- | ---
する | Y | RDWを付加して配信する
しない | N | RDWを付加せずに配信する

【注意】 | 「転送タイプ」が“BINARY”（B）以外では、本項目を指定できません。

2. 配信管理情報以外の付加情報

転送定義を編集する各画面で、配信管理情報と共に表示される付加情報です。各項目は、HULFT-HUB Managerの画面から参照や更新ができます。

【注意】 | これらの付加情報は、クライアント（HULFT）側の管理画面からは参照できません。

(B1)ホスト名

この配信管理情報が登録されるクライアントのホスト名

【備考】 | 転送情報画面でのみ表示されます(変更不可)。

(B2)ファイル表示名

配信するファイルに対する表示名

HULFT-HUB Managerの画面上に表示される各ファイルIDをわかりやすく識別できるよう、配信管理情報内でユニークな名称を付与することを推奨します。

【備考】 | 管理情報収集配布画面では「表示名」と表示されます。

(B3)一括配布ID

この配信管理情報が配布データとして登録されている一括配布情報のID

【備考】 | 管理情報収集配布画面で表示されます（変更不可）。

(B4)業務グループID

この配信管理情報を使用する業務グループID

【備考】 | 管理情報収集配布画面で表示されます。

## 設定時の注意点

メッセージの置換

以下の項目に“&MSG0”～“&MSG5”を指定することにより、配信要求時に指定したメッセージや集信側で送信要求時に指定されたメッセージに置換します(メッセージ送信機能)。

•汎用機DSN

•ボリューム通番

•ワークボリューム通番

•配信前ジョブID

•正常時ジョブID

•フォーマットID

•マルチフォーマットID

•連携DBID

•UNIT

•転送グループID

【注意】 |
• | 転送グループIDは、管理情報収集配布画面からのみ編集できます。転送情報画面ではHULFT-HUB Managerで自動的に設定されたIDか既存の転送グループIDしか選択できませんので、メッセージの置換はできません。
• | メッセージ送信機能の詳細については、クライアントの「アドミニストレーションマニュアル」を参照してください。