# 集信管理情報

集信するファイルのファイル情報を登録します。

以下の画面から、参照･更新ができます。

- 転送情報画面
- 管理情報収集配布画面

また、以下の画面からインポート／エクスポートできます。

- 管理情報収集配布画面

【注意】 | HULFT-HUB Server Ver.3.9未満の場合、HULFT Ver.8.4以降でシステム動作環境設定の「高強度暗号強制モード」が“有効”のクライアントとの接続はサポートされないため、そのクライアントの管理情報を参照、更新、および新規登録することはできません。

## 項目一覧

1. 集信管理情報

<表>集信管理情報項目一覧

No. | 項目名 | 初期値 | 設定値 | 指定 | 備考 | 転送 | 配布
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
A1 | ファイルID |  | 英数字および“_” *1 | 必須 | 先頭英字の50バイト以内 | パネル外 | ○
A2 | ファイル名 |  | 英数字 | 必須 | 3バイト以上33バイト以内 | 基本設定 | ○
A3 | レコード長 |  | 1～32766 | 必須 |  | 基本設定 | ○
A4 | 集信形態 | 単一集信 | *2 | 必須 |  | 基本設定 | ○
A5 | 登録モード | 新規作成 | *2 | 必須 |  | 基本設定 | ○
A6 | 世代管理 | しない | *2 | 必須 |  | 基本設定 | ○
A7 | 異常時の処置 | 削除 | *2 | 必須 |  | 基本設定 | ○
A8 | 世代管理数 | 0 | 0,2～9999 | 必須 |  | 基本設定 | ○
A9 | 正常時ジョブID |  | 英数字および“_” *1 | 任意 | 先頭英字の50バイト以内 | 基本設定 | ○
A10 | 異常時ジョブID |  | 英数字および“_” *1 | 任意 | 先頭英字の50バイト以内 | 基本設定 | ○
A11 | コメント |  | 文字 | 任意 | 60バイト以内 | パネル外 | ○
A12 | 転送グループID | *3 | 英数字および“_” *1 | 任意 | 先頭英字の50バイト以内 | パネル外 | ○
A13 | EBCDICセット | 自動 | *2 | 必須 |  | 拡張設定 | ○
A14 | 集信完了通知 | 受信完了 | *2 | 必須 |  | 拡張設定 | ○
A15 | 暗号キー |  | *4 | *4 | *4 | 拡張設定 | ○
A16 | データ検証 | しない | *2 | 必須 |  | 拡張設定 | ○

*1： | 管理元サーバがHULFT-HUB Server Ver.3.10未満の場合、“_”は使用できません。
*2： | 画面で設定する場合、設定値は画面上の選択肢から選択
*3： | HULFT-HUB Managerから転送定義を登録した場合は自動設定
*4： | クライアントのシステム動作環境設定の「高強度暗号強制モード」の設定によって、「暗号キー」に指定可能な内容が異なります。
| • 「高強度暗号強制モード」が“無効” ： 8～20バイトの英数字（任意）
| • 「高強度暗号強制モード」が“有効” ： 64桁の16進文字列（0～9、A～F）（必須）

【注意】 | HULFT-HUB Managerの画面からは、「フォーマットID」の設定値の参照・更新はできません。

2. 集信管理情報以外の付加情報

転送定義を編集する各画面では、集信管理情報と共に下表に示す付加情報が表示されます。

<表>集信管理情報以外の付加情報項目一覧

No. | 項目名 | 初期値 | 設定値 | 指定 | 備考 | 転送 | 配布
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
B1 | ホスト名 |  | 英数字 | *1 |  | パネル外 | ―
B2 | ファイル表示名 *2 |  | 文字 | 任意 | 256バイト以内 | パネル外 | ○
B3 | 一括配布ID |  | 英数字 | *1 |  | ― | ○
B4 | 業務グループID |  | *3 | 必須 |  | ― | ○

*1： | 画面では参照のみ
*2： | 管理情報収集配布画面では「表示名」と表示される。
*3： | 画面で設定する場合、設定値は画面上の選択肢から選択

【凡例】 |
初期値 | 画面上で管理情報を新規作成した際に項目に設定されている値
指定 | 画面上で管理情報を更新する際の指定の要否
転送 | 転送情報画面
配布 | 管理情報収集配布画面
○ | 項目あり

## 各項目の説明

集信管理情報に設定する項目について、以下に説明します。

選択肢から設定値を選ぶ項目については、画面上に表示される選択肢と、管理情報収集配布で使用するCSVファイルに記載する値を併記しています。

1. 集信管理情報

(A1)ファイルID

集信するファイルを認識するためのID

【注意】 | 「ファイルID」に“_INSTANT_TRANSFER_”を設定できません。“_INSTANT_TRANSFER_”は簡易転送専用のファイルIDです。

(A2)ファイル名

i5OS上に格納するファイル

物理データファイルの場合は“ライブラリ名/ファイル名(メンバ名)”の形式で指定します。

保管ファイルの場合は“ライブラリ名/ファイル名”の形式で指定します。

“&SNDFILE(物理データファイル)”および“&SNDFILES(保管ファイル)”を指定することにより、配信側の配信ファイル名を集信ファイル名とします。また配信側がi5OSの場合は、“&SNDLIB”を指定することにより、配信ファイルのライブラリ名を集信ファイルのライブラリ名とします。配信ファイル名を集信ファイル名とする際の命名規則は、＜表＞ファイル命名規則を参照してください。

“&SNDFILE”、“&SNDFILES”、“&SNDLIB”を指定するときは、「集信形態」に“単一集信”（S）を選択してください。

(A3)レコード長

集信するファイルのレコード長

集信ファイルが存在しない場合は、新たに作成する集信ファイルの「レコード長」を指定します。既に集信ファイルが存在している場合は、そのファイルの「レコード長」を指定します。

管理情報で指定したレコード長と集信ファイルのレコード長が同じでない場合は、集信形態により動作が異なります。「集信形態」に“単一集信”（S）が指定されている時は、管理情報で指定されているレコード長を無視して集信を行います。「集信形態」に“複数集信”（M）が指定されている時は、集信エラーとなります。

(A4)集信形態

集信するファイルの集信形態

<表> 「集信形態」の設定値

画面上の 選択肢 | CSVファイルに 記載する値 | 説明
--- | --- | ---
単一集信 | S | 単一ホストからファイルを集信
複数集信 | M | 複数ホストからファイルを集信し、1つのファイルを作成

“複数集信”（M）を選択する場合、「登録モード」に“追加”（M）を「異常時の処置」に“保存”（K）を選択してください。

(A5)登録モード

集信するファイルの登録方法

<表> 「登録モード」の設定値

画面上の 選択肢 | CSVファイルに 記載する値 | 説明
--- | --- | ---
新規作成 | N | 新規作成モード
置き換え | R | 置き換えモード
追加 | M | 追加モード

「集信形態」に“単一集信”（S）を選択し、「登録モード」に“追加”（M）を選択した場合、集信中に何らかの異常が発生すると、異常が発生する前までの集信データは追加書きされてしまいます。

(A6)世代管理

集信するファイルの世代管理の有無

<表> 「世代管理」の設定値

画面上の 選択肢 | CSVファイルに 記載する値 | 説明
--- | --- | ---
しない | N | 世代管理なし
する | Y | 世代管理あり

“する”（Y）を選択する場合、「登録モード」に“新規作成”（N）または“置き換え”（R）を、「異常時の処置」に“削除”（D）を選択してください。

(A7)異常時の処置

集信に失敗したときの集信ファイルの処置

<表> 「異常時の処置」の設定値

画面上の 選択肢 | CSVファイルに 記載する値 | 説明
--- | --- | ---
削除 | D | 集信ファイルを削除
保存 | K | 失敗した時点の集信ファイルを保存
復元 | R | 集信前のファイルを復元

【注意】 |
1. | “削除”（D）を選択する場合の留意点
| 「登録モード」で“新規作成”（N）を選択した場合、集信ファイルが既に存在してエラーになると、存在していたファイルは削除しません。
2. | “保存”（K）を選択する場合の留意点
| 「集信形態」で“複数集信”（M）を選択した場合、一時ファイルへの集信中に異常が発生すると、そこまでの集信データは集信ファイルに書かれません。また、一時ファイルを集信ファイルにコピー中に異常が発生すると、そこまでの集信データは追加書きされてしまいます。よって、アプリケーションプログラムでデータの重複をチェックする仕組みが必要となります。
3. | “復元”（R）を選択する場合の留意点
| 「登録モード」で“追加”（M）を選択した場合、集信中に異常が発生すると、そこまでの集信データは追加書きされてしまいます。

(A8)世代管理数

集信するファイルの世代管理数

「世代管理」に“する”（Y）を選択した場合は、“2”から“9999”までの間で指定します。

「世代管理」に“しない”（N）を選択した場合は、“0”を指定します。

管理情報収集配布用のCSVファイルでは、「世代管理(AS)」に“N”を指定した場合に省略可能です。

(A9)正常時ジョブID

ファイルの集信が正常終了した時に起動するジョブID

ジョブIDの詳細はジョブ起動情報を参照してください。

省略するとジョブは起動されません。

(A10)異常時ジョブID

ファイルの集信が異常終了した時に起動するジョブID

ジョブIDの詳細はジョブ起動情報を参照してください。

省略するとジョブは起動されません。

(A11)コメント

集信するファイルに対するコメント

【注意】 | HULFT-HUB Managerの画面で2バイトコードを入力した場合、クライアント側に登録する際に2バイトコードにシフトコードが付加されることがあります。シフトコードが付加されて60バイトを超えてしまった場合、61バイト目以降はカットされます。

【備考】 | 英小文字の入力が可能です。

(A12)転送グループID

集信するファイルの配信元が登録されているID

転送グループIDの詳細は転送グループ情報を参照してください。

【注意】 | HULFT-HUB Managerの転送情報画面から登録する転送定義では、クライアント側に登録されている転送グループのうち、転送マップで選択した集信側ホストを含む転送グループIDが初期値として自動的に選択されます。該当する転送グループIDがない場合は、“HB”で始まる8文字の転送グループIDが自動的に設定されます。

(A13)EBCDICセット

1バイトコードを変換するときに使用するEBCDICコード体系

<表> 「EBCDICセット」の設定値

画面上の 選択肢 | CSVファイルに 記載する値 | 説明
--- | --- | ---
自動 | 0 （省略時の値） | 自動設定
カナ文字 | A | EBCDIC カナ文字
英小文字 | B | EBCDIC 英小文字
ASCII | C | EBCDIC ASCII
ASPEN | D | EBCDIC ASPEN
IBM英小文字 | E | IBM英小文字
IBM英小文字拡張 | F | IBM英小文字拡張
NECカナ文字 | G | NECカナ文字
IBMカナ文字拡張 | H | IBMカナ文字拡張
中国語簡体字拡張 | I | 中国語簡体字拡張
ユーザテーブル1 | V | ユーザテーブル1
ユーザテーブル2 | W | ユーザテーブル2
ユーザテーブル3 | X | ユーザテーブル3

この設定は、配信側の配信管理情報の「コード変換」が“集信側”（R）の場合有効になります。

【備考】 | “ASPEN（D）”および“NECカナ文字（G）”は非推奨です。 “ASPEN（D）”および“NECカナ文字（G）”を指定すると、変換できなくなる可能性があります。 その他のコードセットをご利用ください。

(A14)集信完了通知

配信側ホストへの集信完了通知

<表> 「集信完了通知」の設定値

画面上の 選択肢 | CSVファイルに 記載する値 | 説明
--- | --- | ---
受信完了 | T （省略時の値） | 受信完了後に通知
正常時ジョブ完了 | J | 正常時ジョブ完了後に通知

(A15)暗号キー

データを復号化するキー

暗号化されたデータを復号化する場合に指定します。相手ホストの配信管理情報に設定されている暗号キーと同じ暗号キーを設定してください。

集信側で暗号キーが指定されていても配信側の配信管理情報で暗号キーが指定されていない場合、暗号キーは無視されます。

(A16)データ検証

集信するファイルに対するデータ検証の有無

<表> 「データ検証」の設定値

画面上の 選択肢 | CSVファイルに 記載する値 | 説明
--- | --- | ---
しない | 0 （省略時の値） | データ検証を行わない
する | 1 | データ検証を行う

2. 集信管理情報以外の付加情報

転送定義を編集する各画面に集信管理情報と共に表示される付加情報です。HULFT-HUB Managerの画面から参照や更新ができます。

【注意】 | これらの付加情報は、クライアント(HULFT)側の管理画面からは参照できません。

(B1)ホスト名

この集信管理情報が登録されるクライアントのホスト名

【備考】 | 転送情報画面に表示されます（更新不可）。

(B2)ファイル表示名

集信ファイルに対する表示名

HULFT-HUB Managerの画面上に表示される各ファイルIDをわかりやすく識別できるよう、集信管理情報内でユニークな名称を付与することを推奨します。

【備考】 | 管理情報収集配布画面では「表示名」と表示されます。

(B3)一括配布ID

この集信管理情報が配布データとして登録されている一括配布情報のID

【備考】 | 管理情報収集配布画面で表示されます（変更不可）。

(B4)業務グループID

この集信管理情報を使用する業務グループID

【備考】 | 管理情報収集配布画面で表示されます。

## 設定時の注意点

1. 登録モード、集信形態、世代管理の指定

集信管理情報での指定できる組み合わせは以下のとおりです。

<表>集信管理情報の組み合わせ

| 集信形態 | 単一集信（S） | 複数集信（M）
--- | --- | --- | ---
登録モード |  | 世代管理 | する（Y） | しない（N） | する（Y） | しない（N）
異常時処置 |
新規（N） | 削除（D） | ○ | ○ |  |
保存（K） |  | ○ |  |
復元（R） |  | ○ |  |
置き換え（R） | 削除（D） | ○ | ○ |  |
保存（K） |  | ○ |  |
復元（R） |  | ○ |  |
追加（M） | 削除（D） |  | ○ |  |
保存（K） |  | ○ |  | ○
復元（R） |  | ○ |  |

2. 保管ファイル

集信ファイル名に保管ファイルを指定するときは、「集信形態」に“単一集信”（S）を選択してください。また、「登録モード」に“追加”（M）は指定できません。

3. メッセージの置換

以下の項目に“&MSG0”～“&MSG5”または“&MSGL0”～“&MSGL1”を指定することにより、送信されたメッセージに置換します(メッセージ送信機能)。

| •ファイル名
| •転送グループID
| •正常時ジョブID

【注意】 |
• | 転送グループIDは、管理情報収集配布画面からのみ編集できます。転送情報画面では、HULFT-HUB Managerで自動的に設定されたIDか既存の転送グループIDしか選択できませんので、メッセージの置換はできません。
• | メッセージ送信機能の詳細については、クライアントの「アドミニストレーション・マニュアル」を参照してください。
• | 相手ホストの言語設定によっては、メッセージの置換が正しく行われず、転送に失敗する場合があります。 詳細は、「アドミニストレーションマニュアル」を参照してください。

4. ファイル命名規則

配信ファイル名を集信ファイル名とする際の命名規則を以下に示します。

<表>ファイル命名規則

機種 | 配置ファイル名 | 集信ファイル名(IBMi)
--- | --- | ---
&SNDLIB&SNDFILE | MYLIB/&SNDFILE | &SNDLIB&SNDFILES | MYLIB/&SNDFILES
Mainframe | 順編成ファイル HULFT.DAT.SND.F01 | 変換エラー | MYLIB/FO1(SND) | 変換エラー | MYLIB/SND
区分編成ファイル HULFT.DAT.F02(SND) | 変換エラー | MYLIB/FO2(SND) | 変換エラー | MYLIB/SND
Linux/AIX | /HULFT/DAT/SND.F03 | 変換エラー | MYLIB/FO3(SND) | 変換エラー | MYLIB/SND
Windows | C:¥HULFT¥DAT¥SND.F04 | 変換エラー | MYLIB/FO4(SND) | 変換エラー | MYLIB/SND
IBMi | 物理ファイル HULFT/F05(SND) | HULFT/F05 | MYLIB/FO5(SND) | 変換エラー | 変換エラー
保管ファイル HULFT/F06 | 変換エラー | 変換エラー | HULFT/F06 | MYLIB/F06

5. EBCDICセットの自動設定

「EBCDICセット」に“自動”（0）を指定した場合に、実際に使用されるEBCDICのコードセットは、配信側クライアントと集信側クライアントそれぞれの収容クライアント情報の「漢字コード種」の組み合わせによって、以下のように設定されます。

<表>「EBCDICセット」が“自動”（0）の場合に設定される値

集信側クライアントの「漢字コード種」 | 配信側クライアントの「漢字コード種」 | 指定されるEBCDICの値
--- | --- | ---
IBM漢字 | 任意 | IBM英小文字拡張（F）
IBM簡体字 | 任意 | 中国語簡体字拡張（I）