# 集信側クライアントの挿入

このトピックでは、配信ファイルを選択して開いた場合の集信側クライアント挿入の操作方法について説明します。中継/同報ファイルを選択して転送マップを開いた場合の集信側クライアント挿入の操作方法も同様です。

- クライアントの集信ファイルを選択してファイルIDを新規に登録すると同時に転送マップ上に集信側クライアントが挿入されます。ファイルIDの登録方法についてはファイルIDの登録の集信側クライアントを選択して登録する方法を参照してください。

## メニューから挿入する方法

1. 転送マップの空白部分をクリックして何も選択されていない状態にしてから、［挿入］メニューの［クライアント］をクリックしてください。

   クライアント選択ダイアログが表示されます。一覧には、配信ファイルと同じ業務グループに所属するクライアントが表示されます。

2. 一覧から転送先として指定したいクライアントを選択し、［選択］ボタンをクリックしてください。

   複数のクライアントを選択したい場合は、Ctrlキーを押しながら選択します。また、Shiftキーを押しながら選択すると、一連のクライアントを選択できます。

   【備考】 | 複数のクライアントを選択すると、複数集信の転送定義を作成できます。

3. 転送マップ上に、集信側クライアントのアイコンが挿入されます。