# 転送モニタ詳細画面の表示例

転送モニタ詳細画面の表示例を紹介します。

## 単一サーバでの中継

配信側クライアント（NGOWIN1）から、集信側クライアント（NGOWIN2）へファイルを転送した結果です。

転送状況図では、配信側クライアント（NGOWIN1）から、集信側クライアント（NGOWIN2）へのファイル転送を、HUBSVR1という1台のサーバが中継したことを示しています。

## 複数サーバでの中継（転送中）

配信側クライアント（NGOWIN1）から、集信側クライアント（NGOWIN2）へのファイル転送を、HUBSVR1とHUBSVR2の2台のサーバが中継しています。

## 複数サーバでの中継（転送完了）

配信側クライアント（NGOWIN1）から、集信側クライアント（NGOWIN2）へファイルを転送した結果です。

転送状況図では、配信側クライアント（NGOWIN1）から、集信側クライアント（NGOWIN2）へのファイル転送を、HUBSVR1とHUBSVR2の2台のサーバで中継されたことが確認できます。

## 転送異常

配信側クライアント（NGOWIN1）から、集信側クライアント（NGOWIN2）へファイルを転送した結果です。転送異常が発生し、転送は中断しました。サーバで検知したエラー原因が詳細に表示されます。転送状況図で、集信側クライアント（NGOWIN2）内の転送メッセージが赤くなっていますが、これは、NGOWIN2側で何らかの理由で転送が失敗したことを示しています。

なお、クライアント側の結果については、クライアント状況照会画面で確認できます。詳細はクライアント状況照会画面の操作を参照してください。

## HUB同報配信

配信側クライアント（NGOWIN1）から、3台の集信側クライアント（TKYUX,NGOWIN2,OSKWIN）へHUB同報配信を行った結果です。

## HUB同報配信の一部の転送先でエラー

配信側クライアント（NGOWIN1）から、3台の集信側クライアント（TKUX,NGOWIN2,OSKWIN）へ同報配信を行った結果です。「異常時の扱い」を“続行”としていた場合、一部のクライアントへの転送が失敗した場合にも、残りのクライアントへのファイル転送は最後まで行われます。転送モニタを開くときに選択したサーバ（HUBSVR1）で転送異常を検知しているため、転送詳細情報の転送ステータスも転送異常となっています。なお、転送状況図の下の転送エラー内容詳細一覧には、転送異常を検知したサーバごとにエラー内容が表示されます。

## 蓄積処理

配信側クライアント（NGOWIN1）から集信側クライアント（NGOWIN2）へファイルを転送してHUBSVR1でデータを蓄積した結果です。

## 蓄積処理でエラー

配信側クライアント（NGOWIN1）から集信側クライアント（NGOWIN2）へファイルを転送してHUBSVR1でデータを蓄積し、蓄積が失敗した結果です。

## 送出処理

配信側クライアント（NGOWIN1）から集信側クライアント（NGOWIN2）へファイルを転送してHUBSVR1でデータを蓄積し、送出要求が発行されて集信側クライアント（NGOWIN2）へデータを送出し、その後蓄積データが削除された結果です。

## 送出処理でエラー

配信側クライアント（NGOWIN1）から集信側クライアント（NGOWIN2）へファイルを転送してHUBSVR1でデータを蓄積し、送出要求が発行されて集信側クライアント（NGOWIN2）へデータを送出し、送出が失敗した結果です。

## ジョブフロー

配信側クライアント（NGOWIN1）からファイルを配信し、HUBSVR1で蓄積が正常終了した後に起動されたジョブフローが正常終了した結果です。

## ジョブフローでエラー

配信側クライアント（NGOWIN1）からファイルを配信し、HUBSVR1で蓄積が正常終了した後に起動されたジョブフローが異常終了した結果です。

## プレイバック機能

プレイバック機能で表示される転送結果です。

転送を行った結果、以下の処理で転送履歴が出力された場合について、各ボタンをクリックした際の動作について説明します。

① 配信側から集信側への転送エラー、サーバへ蓄積を実施

② サーバから集信側への送出完了

③ サーバへ蓄積されたデータの削除、転送完了

なお、隣接サーバがある状態でプレイバック機能（［戻る］ボタン、または［進む］ボタン）を使用した場合、隣接サーバへの転送経路が点線の矢印()で表示され、隣接サーバの転送履歴のプレイバックは行えません。

① 配信側から集信側への転送エラー、サーバへ蓄積を実施

転送処理内の一番古い転送履歴です。

［戻る］ボタンをクリックした場合、転送履歴の表示は変更されません。

［進む］ボタンをクリックした場合、②の転送履歴が表示されます。

［最終結果］ボタンをクリックした場合、③の転送履歴が表示されます。

② サーバから集信側への送出完了

［戻る］ボタンをクリックした場合、①の転送履歴が表示されます。

［進む］ボタンをクリックした場合、③の転送履歴が表示されます。

［最終結果］ボタンをクリックした場合、③の転送履歴が表示されます。

③サーバへ蓄積されたデータの削除、転送完了

［戻る］ボタンをクリックした場合、②の転送履歴が表示されます。

［進む］ボタンをクリックした場合、転送履歴の表示は変更されません。

［最終結果］ボタンをクリックした場合、転送履歴の表示は変更されません。

## 直接転送

配信側クライアント（NGOWIN1）から集信側クライアント（NGOWIN2）に直接転送でファイルを転送した結果です。