# ネットワーク間の接続

ネットワーク間を接続するには、隣接するサーバ同士を接続し（接続線の設定）、それぞれのサーバで、経路に関する設定（経路情報の設定）をする必要があります。隣接するサーバ同士を接続することを「サーバ間接続」と呼びます。

## 2つの管理対象サーバを接続する場合

2つの管理対象サーバの接続には、以下の条件を満たすユーザでログインする必要があります。

- 接続する両方のサーバにログインできること（ユーザ登録されていること）
- 接続する両方のサーバにおいて、「サーバ間接続権限」があること
- 接続する両方のサーバにおいて、「サーバのシステム動作環境設定権限」が“更新可”であること

接続の手順は以下のようになります。

1. ［挿入］メニューから［接続線］をクリックしてください。

   構成図が接続線編集モードになります（［挿入］メニューの［接続線］のアイコンが反転し、ツールバーのボタンが押されたままの状態になります）。

2. 構成図上で、一方のサーバアイコンの上でマウスの左ボタンを押し、もう一方のサーバアイコンまでドラッグします。

3. マウスの左ボタンを離すと接続線が引かれ、接続先のサーバの収容クライアントが構成図および構成リストに追加されます。

   接続先のサーバとログインサーバでパスワードが異なる場合は、ログインダイアログが表示されます。接続先のサーバのパスワードを入力してください。

   【注意】 | ユーザIDを変更することはできません。

   【備考】 | サーバ間に接続線が設定されると、接続線編集モードは、自動的に解除されます（ツールバーの ボタンが押されていない状態に戻ります）。

   【注意】 |
   • | 「ホスト名およびサービス名が等しいホストが存在します。ホスト名:xxxxxxxxxxを削除し、サービス名を変更して再度登録してください。」というメッセージが表示された場合、結びつけようとした2つのサーバに、同一のクライアントが重複して登録されています。どちらか片方のサーバからクライアントの登録を解除した後、サーバ間接続を行ってください。
   • | サーバ間を接続線で接続する場合は、接続するHULFT-HUB Serverが起動している事を確認してください。HULFT-HUB Serverが起動していない場合、隣接サーバ情報が正しく登録されず、転送が正常終了しません。ただし、接続するサーバが管理外サーバの場合は、この限りではありません。

4. 構成図でサーバをダブルクリックし、［隣接サーバ］をクリックすると、隣接サーバ情報が表示されます。

   この画面ではログインサーバが接続先のサーバの稼働監視を行うかどうかを指定します。

   【備考】 |
   • | 接続先のサーバがログインサーバの稼働監視を行うかどうかの設定は、接続先のサーバのシステム動作環境設定で指定してください。
   • | 隣接サーバ情報の詳細は管理情報リファレンスの「隣接サーバ情報」を参照してください。

5. 続いて経路設定をクリックすると、サーバルーティング情報が表示されます。

6. サーバルーティング情報に、隣接するサーバのネットワークアドレスなどの情報を入力し、［追加］ボタンをクリックすると、一覧にルーティング情報が登録されます（下部画面の1、2、3）。

   隣接するサーバがすべて登録できたことを確認してください。

   <表>サーバルーティング情報

   項目名 | 説明 | 書式 | 制限 | 指定
   --- | --- | --- | --- | ---
   ネットワークアドレス | 到達目標のネットワークを“ネットワークアドレス/ネットマスク”の形式で指定します。 例）IPアドレスが192.168.10.100、サブネットマスクが255.255.255.0の場合。 ネットワークアドレス：192.168.10.0/24 | ネットワークアドレス/ネットマスク | ネットワークアドレス：0～255 ネットマスク：1～32 | 必須
   優先度 | 経路を決定するための優先度を指定します。 | 数字 | 1～256 *1 | 必須
   サーバ | 到達目標のネットワークに接続するサーバを指定します。 | ― | 構成図に登録されたすべてのサーバ | 必須

   *1： 数値が小さいほど優先度が高くなります。

7. 必要に応じて、デフォルトサーバを設定してください。

   <表>デフォルトサーバ

   項目名 | 説明 | 書式 | 制限 | 指定
   --- | --- | --- | --- | ---
   デフォルトサーバ | 設定した経路が見つからなかった場合に、転送先とするサーバを指定します。 | ― | 構成図に登録されたすべてのサーバ | 任意

8. すべて設定できたら、ツールバーの ボタンをクリックしてください。

## 接続線を引いたサーバにログインできなかった場合

接続線を引いたサーバに、ログインサーバと同一のユーザIDとパスワードでログインできなかった場合、手順2を実行した後に次の画面が表示されます。

［OK］をクリックすると、対象のサーバは非稼働サーバ（灰色のアイコン）として登録されます。

非稼働サーバの管理情報や履歴情報を参照することはできません。

対象のサーバで以下のような問題が発生している可能性があります。

- デーモンが起動していない
- ユーザIDまたはパスワードの設定が間違っている

問題を解消して再接続の手順を行うと、管理対象サーバとすることができます。

【注意】 | 接続先のサーバに、ログインサーバと同一のIDは登録されているもののパスワードが異なる場合は、隣接サーバへのログインダイアログが表示されます。 ログインダイアログで正しいパスワードを入力すると、管理対象サーバとなります。［キャンセル］ボタンをクリックすると、非稼働サーバとなります。

【備考】 | 管理画面では、非稼働サーバとの接続を示す接続線は、破線で表示されます。
| また、ログインできないサーバのアイコンは、接続線を引いた後も灰色のままです。

## 管理対象サーバと管理外サーバを接続する場合

管理対象サーバと管理外サーバを接続するには、以下の条件を満たすユーザでログインする必要があります。

- 管理対象サーバにログインできること（ユーザ登録されていること）
- 管理対象サーバにおいて、「サーバ間接続権限」があること
- 管理対象サーバにおいて、「サーバのシステム動作環境設定権限」が“更新可”であること

管理対象サーバと管理外サーバを接続する手順は、2つの管理対象サーバを接続する場合と同様です。

管理外サーバの設定確認は、管理外サーバ側の管理者に依頼してください。