# 送信要求

送信要求は、相手ホストに対して送信要求を発行します。

送信要求を実行するクライアントは、あらかじめ要求受付プログラムと集信プログラムを起動しておく必要があります。また相手側のクライアントは、配信プログラムと要求受付プログラムを起動しておく必要があります。さらにユーザは、以下の業務権限を持っている必要があります。

転送要求： “許可”チェックあり

管理情報： “参照のみ”あるいは、“更新可”

## 送信要求を発行する方法

1. 構成図で、送信要求を行いたいクライアントを選択してください。

2. ［要求発行］メニューの［送信要求］［送信要求］をクリックすると、送信要求ダイアログが表示されます。

3. 配信したいファイルIDを入力てください。必要に応じて、ホスト名も入力してください。
   - ホスト名またはファイルIDをサーバの管理情報から選択し、正確に入力することができます。詳細は「検索オプションの使い方」を参照してください。
   - 各項目の詳細については、各クライアントの「オペレーション・マニュアル」を参照してください。

   【注意】 | クライアントの機種、バージョンにより表示される画面が多少異なります。

4. ［送信要求］ボタンをクリックすると、送信要求が行われます。

【注意】 | HULFT-HUB Managerからの送信要求では、同期転送はできません。同期転送を行う場合には、クライアント側から行ってください。操作方法の詳細については、各クライアントの「オペレーション・マニュアル」を参照してください。

## 検索オプションの使い方

サーバに保存されている管理情報を元にファイルIDの一覧が表示され、その中からファイルIDを選択できます。一覧の絞り込みもできます。

1. ファイルIDの右側の をクリックすると、ダイアログが広がってファイルID一覧が表示されます。

2. 右側の「検索条件」を設定して［検索］ボタンをクリックすると、ファイルIDを絞り込むことができます。

   検索条件については検索条件の設定を参照してください。

3. 一覧からファイルIDを選択すると、「ファイルID」のテキストボックスに選択されたファイルIDが入力されます。

4. ファイルIDの右側の をクリックすると、ファイル一覧が隠れます。

   【備考】 | ファイル一覧を表示したままでも送信要求を発行できます。

5. ホスト名についても、右側の をクリックして同様に一覧から選択することができます。

一覧に表示される件数は、HULFT-HUB Managerの動作環境設定の「管理情報検索最大件数」の設定に従います。一覧に表示しきれない場合は、さらに絞り込むか、「管理情報検索最大件数」の値を見直してください。