# 転送情報の更新操作と管理情報の扱い

転送情報画面での転送定義の更新/削除の操作と、システム管理情報（配信管理情報、集信管理情報、転送グループ情報、同報サーバの転送情報）の更新/削除の対応を以下にまとめました。なお、詳細ホスト情報は経路設定の変更やファイルIDの削除を行ってもそのまま残ります。

<表>転送情報の更新操作と管理情報の扱い一覧表

No. | 操作 | 配信側 (*1) | 同報サーバ | 集信側 (*1)
--- | --- | --- | --- | ---
配信管理情報 | 転送グループ情報 | 転送情報 | 集信管理情報 | 転送グループ情報
1 | 経路設定をやり直した場合 | そのまま残る | (2)参照 | ― | そのまま残る | (2)参照
2 | 1対1の転送でファイルIDリスト上の配信ファイルIDを選択して削除した場合 | 削除される | そのまま残る | ― | (1)参照 | そのまま残る
3 | 1対1の転送でファイルIDリスト上の配信ファイルIDを選択し、転送マップで集信クライアントを削除した場合 | そのまま残る | そのまま残る | ― | 削除される | そのまま残る
5 | 1対1の転送でファイルIDリスト上の集信ファイルIDを選択し、転送マップで配信クライアントを削除した場合 | そのまま残る | そのまま残る | ― | そのまま残る | そのまま残る
6 | 1対1の転送でファイルIDリストの中継/同報ファイルIDを選択して削除した場合 | そのまま残る | そのまま残る | 削除される | 削除される | そのまま残る
7 | 1対1の転送でファイルIDリスト上の集信ファイルIDを選択して削除した場合 | そのまま残る | そのまま残る | ― | 削除される | そのまま残る
8 | 複数集信の定義で、ファイルIDリスト上の配信ファイルIDを選択して削除した場合 | 削除される | そのまま残る | ― | (1)参照 | そのまま残る
11 | 複数集信の定義で、ファイルIDリスト上の集信ファイルIDを選択し、転送マップで配信クライアントを削除した場合 | そのまま残る | そのまま残る | ― | そのまま残る | そのまま残る
12 | 複数集信の定義で、ファイルIDリスト上の中継/同報ファイルIDを選択して削除した場合 | そのまま残る | そのまま残る | 削除される | そのまま残る | そのまま残る
13 | 複数集信の定義で、ファイルIDリスト上の集信ファイルIDを選択して削除した場合 | そのまま残る | そのまま残る | ― | 削除される | そのまま残る
14 | 同報定義でファイルIDリスト上の配信ファイルIDを選択して削除した場合 | 削除される | そのまま残る | 削除される | (1)参照 | そのまま残る
17 | 同報定義でファイルIDリスト上の集信ファイルIDを選択し、転送マップで配信クライアントを削除した場合 | そのまま残る | そのまま残る | そのまま残る | そのまま残る | そのまま残る
18 | 同報定義でファイルIDリスト上の中継/同報ファイルIDを選択して削除した場合 | そのまま残る | そのまま残る | 削除される | 削除される | そのまま残る
19 | 同報定義でファイルIDリスト上の集信ファイルIDを選択して削除した場合 | そのまま残る | そのまま残る | そのまま残る | 削除される | そのまま残る

*1： 管理対象外の場合は変更しません。

(1)集信管理情報の削除

集信管理情報の転送グループIDが空欄の場合、削除確認メッセージが表示されます。

[はい]をクリックした場合、削除されます。

【注意】 | 集信管理情報の転送グループIDが空欄でない場合は、削除確認メッセージは表示されずに集信管理情報は削除されます。

(2)転送グループ情報の更新

転送グループIDが空欄の場合は、転送グループIDを割り当てて更新します。

転送グループIDの割り当ては、以下の優先度で適用します。

1. ユーザが作成したID（「先頭が「HB」以外」または「桁数が8桁以外」または「桁数が8桁、かつ、HB以降が16進数表記以外」）
2. HULFT-HUBが独自で生成したID（優先度１以外）
3. "HB******"の形式で新規作成（該当するIDが存在しない）

なお、各優先度で該当するIDが複数存在する場合は、ASCII昇順ソート後の先頭のIDを適用します。