# 中継サーバの挿入

中継サーバを挿入するには、以下の条件を満たしていなければなりません。

- 配信側ホストと集信側ホスト間の経路が手動配置であること

- ［挿入］メニューの［ホストグループ］を使用して集信側クライアントを挿入していないこと

あらかじめ転送マップを開き、転送マップに配信側ホストと集信側ホストを表示してください。このとき、配信ファイルを選択して転送マップを開いても、集信ファイルを選択して転送マップを開いても、どちらでも中継サーバの挿入方法は同じです。

【注意】 | 経路設定で手動配置を選択後、他のツリーに移動してしまうと中継サーバの挿入ができなくなります。その場合は、一旦経路をクリアして操作をやり直してください。

1. 配信側ホストと集信側ホストが転送マップ上に表示してある状態で、［経路設定］メニューの［HUB経由］［手動配置］をクリックすると、配信クライアントの管理元サーバが自動的に挿入されます。

2. 中継サーバを挿入したい集信側ホストを選択し、［挿入］メニューの［中継/同報サーバ］をクリックしてください（下部画面の1、2）。

3. 中継/同報サーバ選択ダイアログが表示されます。一覧には、管理画面の構成リストまたは構成図上で存在が確認できるすべてのサーバが表示されます。

   一覧から中継サーバとして指定したいサーバを選択し、［選択］ボタンをクリックしてください。

   【注意】 | すでに転送マップに挿入されているサーバも中継/同報サーバ選択ダイアログの一覧に表示されますが、選択するとエラーになります。

4. 転送マップ上に、中継サーバを挿入した経路が再表示されます。

5. 以降、手順2～4を繰り返し、経路を決定してください。