# 操作ログファイルフォーマット

<表>ファイルアクセスログ

項目名 | 最大長 | 種別 | 内容
--- | --- | --- | ---
処理日付 | 10 | 固定長 | ファイルアクセス時の日付
処理時刻 | 12 | 固定長 | ファイルアクセス時の時刻
始点処理日付 | 10 | 固定長 | 要求発行／コマンド実行が開始された日付
始点処理時刻 | 12 | 固定長 | 要求発行／コマンド実行が開始された時刻
ユーザID(OS) | 561 | 可変長 | 操作を行ったユーザのOSでのユーザID *1
ユーザID(管理画面) | 32 | 可変長 | 操作を行ったユーザの管理画面セキュリティのユーザID
始点ホスト名 | 68 | 可変長 | 操作を開始したホスト
最新処理識別子 | 34 | 可変長 | 操作ログファイルに出力したレコードと履歴のレコードを紐付ける識別子
開始処理識別子 | 34 | 可変長 | 操作ログファイルに出力したレコードと履歴のレコードを紐付ける識別子
処理ホスト名 | 68 | 可変長 | 処理したホスト
操作ログユーザ指定文字 | HULFT: | 8 | 可変長 | 操作ログを出力した環境を識別する文字
HUB: | 100
ファイルアクセス種 | 10 | 可変長 | ファイルアクセスの種類
ファイルアクセス種 | 説明
--- | ---
NEW | 新規(追加)
UPDATE | 変更
DELETE | 削除
COMPRESS | 圧縮(Mainframe以外)
COMMIT | コミット(HULFT-HUBのみ)
ROLLBACK | 戻す(HULFT-HUBのみ)
システムファイルの種類 | 60 | 可変長 | ファイルアクセスの対象 *2
ファイルキー情報 | MF: | 500 | 可変長 | ファイルアクセスの内容 *2
UX: | 無制限
NT: | 無制限
AS: | 110
HUB: | 無制限

*1： マルチバイトコードに対応しています。IBMiでは固定長(105バイト)です。

*2： システムファイル一覧を参照してください。

各項目は囲み文字(")で囲まれ、区切り文字(,)で区切られて出力されます。

例：

"2008/07/01","12:34:56.789","2008/07/01","12:34:56.789","user01","user01","HOST01","AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA","AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA","HOST01","","NEW","HULSND","FILE01"

<表>コマンド実行ログ

項目名 | 最大長 | 種別 | 内容
--- | --- | --- | ---
処理日付 | 10 | 固定長 | コマンド実行時の日付
処理時刻 | 12 | 固定長 | コマンド実行時の時刻
始点処理日付 | 10 | 固定長 | 要求発行/コマンド実行が開始された日付
始点処理時刻 | 12 | 固定長 | 要求発行/コマンド実行が開始された時刻
ユーザID(OS) | 561 | 可変長 | 操作を行ったユーザのOSでのユーザID *1
ユーザID(管理画面) | 32 | 可変長 | 操作を行ったユーザの管理画面セキュリティのユーザID
始点ホスト名 | 68 | 可変長 | 操作を開始したホスト
最新処理識別子 | 34 | 可変長 | 操作ログファイルに出力したレコードと履歴のレコードを紐付ける識別子
開始処理識別子 | 34 | 可変長 | 操作ログファイルに出力したレコードと履歴のレコードを紐付ける識別子
処理ホスト名 | 68 | 可変長 | 処理したホスト
操作ログユーザ指定文字 | HULFT: | 8 | 可変長 | 操作ログを出力した環境を識別する文字
HUB: | 100
コマンド実行キー | 50 | 可変長 | 実行した要求発行名またはコマンド名 *2
コマンド発行元 | 30 | 可変長 | コマンドを実行した場所
コマンド発行元 | 説明
--- | ---
HULFT_MANAGER | HULFT Manager管理画面
HULFT_MANAGER_COMMAND | HULFT Managerコマンド
HULFT_MANAGEMENT_SCREEN | HULFT管理画面
HULFT_COMMAND | HULFTコマンド
HULFT_CLS_COMMAND | HULFTクラスタコマンド
HULFT_HUB_MANAGER | HULFT-HUB Manager管理画面
HULFT_HUB_SERVER_COMMAND | HULFT-HUB Serverコマンド
HULFT_HUB_SERVER_CLS_COMMAND | HULFT-HUB Serverクラスタコマンド
コマンドパラメータ | MF: | 500 | 可変長 | コマンド実行時に指定したパラメータ
UX: | 無制限
NT: | 無制限
AS: | 500
HUB: | 無制限

*1： マルチバイトコードに対応しています。IBMiでは固定長(105バイト)です。

*2： コマンド実行キーと検索指定キーを参照してください。

各項目は囲み文字(")で囲まれ、区切り文字(,)で区切られて出力されます。

例：

"2008/07/01","12:34:56.789","2008/07/01","12:34:56.789","user01","user01","HOST01","AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA","AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA","HOST01","","SEND_STATUS_DISPLAY","HULFT_COMMAND",""