# エラーコード

エラーを検知したHULFT-HUB Serverから通知されたエラーコード、およびその要因と対処について示します。

<表>エラーコード一覧

エラーコード | 要因 | 対処
--- | --- | ---
0650 | HULFT-HUB Serverでエラーが発生しました。HULFT-HUB Serverでエラーを検知し、ファイル転送処理を中断しました。 | 詳細コードに対応した対処を行ってください。詳細コードについては詳細コードとメッセージを参照してください。
0651 | 配信側クライアントからHULFT-HUB Serverまでの間でエラーが発生しました。 | 転送状況図を参照し、転送エラーを検知したホストを特定し、詳細コードに対応した対処を行ってください。詳細コードについては詳細コードとメッセージを参照してください。
0652 | 集信側クライアントからHULFT-HUB Serverまでの間でエラーが発生しました。 | 転送状況図を参照し、転送エラーを検知したホストを特定し、詳細コードに対応した対処を行ってください。詳細コードについては詳細コードとメッセージを参照してください。
0653 | HULFT Ver.8未満への転送、またはHULFT-HUB Server Ver.3.4.0未満を経由する転送でエラーが発生しました。 | 転送状況図を参照し、転送エラーを検知したホストを特定し、詳細コードに対応した対処を行ってください。詳細コードについては詳細コードとメッセージを参照してください。