# ホスト別配信多重度の設定

HULFT-HUB Managerから、登録されているすべてのクライアントの「ホスト別配信多重度」を設定することができます。

「ホスト別配信多重度」とは、ホストごとに設定された配信多重度です。特定のホストに、そのホストの「ホスト別配信多重度」を超えて配信要求が発行されると、その要求は配信待ちとしてキューイングされ、現在配信中のプロセスが終了して新たな転送が可能になるまで、転送の開始を待たされます。「ホスト別配信多重度」についての詳細はクライアントの「アドミニストレーション・マニュアル」を参照してください。

## ホスト別配信多重度を設定する方法

1. Ver.6.3以降の起動しているクライアントを選択し、コンテキストメニューの［ホスト別配信多重度］をクリックしてください。

2. ホスト別配信多重度設定画面が表示されます。

   ホスト別配信多重度設定画面には、選択したクライアントの詳細ホスト情報のうち、構成図上に存在するホストが一覧表示されています。

3. 多重度を変更し、［登録］ボタンをクリックすると、設定した値がクライアントの詳細ホスト情報に反映されます。

## ホスト別配信多重度設定画面の項目説明

<表>ホスト別配信多重度設定画面

項目名 | 説明 | 書式 | 初期値 | 入力範囲*1
--- | --- | --- | --- | ---
ホスト名 | 対象となるホストの名称で、変更できません。 | ― | ― | ―
サービス名 | 対象となるホストのサービス名で、変更できません。 | ― | ― | ―
表示名 | 対象となるホストの表示名で、変更できません。 | ― | ― | ―
多重度（直接） | HUB-Serverを経由しないで直接に転送する場合の多重度です。直接転送が設定されていない場合は多重度(直接)は変更できません。 | 数値のみ | 0 | NT: 0～999 UX: 0～9999 MF: 0～100 AS: 0～99999
多重度（HUB経由） | HUB-Serverを経由して転送する場合の多重度です。HUB転送が設定されていない場合は多重度(HUB経由)は変更できません。 | 数値のみ | 0 | NT: 0～999 UX: 0～9999 MF: 0～100 AS: 0～99999

*1： 配信側ホストの機種によって入力範囲が異なります。