# サーバの登録

一覧には、HULFT-HUB Managerから直接ログインするHULFT-HUB Serverのみを登録します。ログインサーバ経由で接続する別のHULFT-HUB Serverは、管理画面から「サーバ挿入」で登録してください。「サーバ挿入」操作の詳細はサーバの追加を参照してください。

1. ツールメニューの［追加］ボタンをクリック、またはログインサーバ一覧のコンテキストメニューの［ホスト新規登録］メニューをクリックすると、、ホスト情報登録ダイアログが表示されます。

   <表>ホスト情報登録ダイアログ項目説明

   項目名 | 説明 | 書式 | 制限 | 指定
   --- | --- | --- | --- | ---
   ホスト名 | 接続先となるHULFT-HUB Serverのホスト名を指定します。 | 英数字 | 44バイト以内 | 必須
   ポートNo. | 接続先となるHULFT-HUB Serverのポート番号を指定します。 | 数字 | 1~65535 | 必須
   IPアドレス | 接続先となるHULFT-HUB ServerのIPアドレスを指定します。「接続手段」に“IPv4アドレスを使用して接続”を選択した場合は、省略できません。 | 数字 | 32ビット（指定例:192.168.0.1） | 任意
   接続手段 | 接続先となるHULFT-HUB Serverへの接続手段を選択します。 | ― | ホスト名を使用して接続，IPv4アドレス使用して接続 | 必須
   表示名 | HULFT-HUB Managerのログインサーバ一覧に表示するHULFT-HUB Serverの表示名を指定します。 | 文字 | 256バイト以内 | 任意

   【備考】 |
   • | このダイアログで設定したサーバの表示名は、メイン画面でのみ使用されます。ログイン後のサーバの表示名は、管理画面で設定します。詳細はサーバの追加を参照してください。

2. 各項目を入力し、マッピング設定の ボタンをクリックして、マッピング設定の各項目を入力します。

   マッピング設定では、HULFT-HUB ManagerのユーザIDとHULFT-HUB ServerのユーザIDを対応付けます。

   - マッピング設定を行った場合、メイン画面からサーバに接続する際は、マッピング設定で対応付けたHULFT-HUB ServerのユーザIDとパスワードを使用して自動的にログインします。

   - マッピング設定を省略した場合、サーバに接続する際にHUB Serverログインダイアログが表示されます。

     省略の仕方は、以下のいずれかになります。

     - マッピング設定をまったく行わない。
     - ManagerユーザIDとHULFT-HUBユーザIDのみ指定してパスワードを省略する。

   ログイン手順についてはサーバへの接続（ログイン）を参照してください。

   【備考】 | 設定を削除したい場合、削除したいデータ行を選択して［Delete］キーを押下して下さい。

   <表>「マッピング設定」画面項目説明

   項目名 | 説明 | 書式 | 制限 | 指定
   --- | --- | --- | --- | ---
   ManagerユーザID | 「ログインサーバ」に指定したHULFT-HUB Serverへ接続するためのHULFT-HUB ManagerユーザIDを指定します。 | 英数字 |  | 任意
   HULFT-HUBユーザID | 「ログインサーバ」に指定したHULFT-HUB Serverへ接続するためのユーザIDを指定します。 | 英数字 | 管理者から指定されたユーザID | 任意
   パスワード | 「ログインサーバ」に指定したHULFT-HUB Serverへ接続するためのパスワードを指定します。 | 英数字 | 管理者から指定されたパスワード | 任意
   コメント | コメントを書きます。 | 文字 |  | 任意

   【備考】 | マッピング設定で1つのHULFT-HUB ManagerユーザIDに対して複数のHULFT-HUB ServerユーザIDを登録した場合、サーバへの接続時にどのIDを使用するか選択できます。ログイン手順についてはサーバへの接続（ログイン）を参照してください。

3. ［OK］ボタンをクリックするとホスト情報登録ダイアログが閉じ、ログインサーバ一覧に指定したサーバが追加されます。