# 直接転送切り替えの動作

直接転送切り替えでは、HULFT-HUB Serverを中継した転送がHULFT間の直接転送になるように、管理対象クライアントのシステム管理情報を変更または追加します。

HULFT-HUB Serverのシステム動作環境設定「HUB経由転送における通知ホスト名」の設定によって、動作が変わります。

「HUB経由転送における通知ホスト名」が“ポート番号付きの形式”または“管理対象のみポート番号付きの形式”の場合

HULFT-HUB Serverを経由する転送で使用するホスト名は、「ポート番号付きの形式」です。

HUB転送で使用する詳細ホスト情報はそのまま残し、集信ポートNo.を除去したホスト名で詳細ホスト情報を追加します。

1. PROXYサーバの情報を空にした詳細ホスト情報を、集信ポートNo.を除去したホスト名で追加します。
2. 転送グループ情報のホスト名を、1.で追加したホスト名に書き換えます。
3. 1.で追加したホスト名を使用して、XML環境設定ファイルを複製します。

「HUB経由転送における通知ホスト名」が“ポート番号無しの形式”の場合

HULFT-HUB Serverを経由する転送で使用するホスト名は、「ポート番号無しの形式」です。

HUB転送で使用した詳細ホスト情報を、直接転送用に変更します。

1. 元の詳細ホスト情報を変更し、PROXYサーバの情報を空にします。

以下はクライアントがHULFT8の場合の例です。

【注意】 | 配信管理情報と集信管理情報は変更されませんが、変更された転送グループIDを参照しているすべての配信管理情報、集信管理情報が影響を受けます。

## 直接転送切り替えの対象

構成図で選択されたクライアント間で、自動配置で経路設定したHUB転送だけが切り替えの対象になります。

（例1） | 構成図上で管理対象のクライアントAだけを選択した場合：
| 配信側と集信側がともにクライアントAのHUB転送のみ
（例2） | 構成図上で管理対象のクライアントAと管理対象のクライアントBを選択した場合：
| 配信側と集信側がともにクライアントAのHUB転送
| 配信側と集信側がともにクライアントBのHUB転送
| 配信側がクライアントA、集信側がクライアントBのHUB転送
| 配信側がクライアントB、集信側がクライアントAのHUB転送
（例3） | 選択したクライアントに管理対象外クライアントが含まれる場合：
| 切り替えを行わない

【注意】 |
• | 手動配置で経路設定したHUB転送は切り替えの対象になりません。
• | HUB転送切り替えでHUB転送に切り替えた転送は、直接転送切り替えの対象になります。

## 詳細ホスト情報の追加または変更

ホスト名に「ポート番号付きの形式」を使用する場合

直接転送切り替えの対象のHUB転送で使用されている詳細ホスト情報について、PROXY情報を削除して直接転送するように変更された詳細ホスト情報が追加されます。

同名の詳細ホスト情報がすでにある場合は上書きされます。

追加された詳細ホスト情報で値が変更される項目は以下のとおりです。これ以外の項目は元の詳細ホスト情報と同じです。

項目名 | 設定される値
--- | ---
HULFT8以降 | HULFT7
ホスト名 | ホスト名 | 元のホスト名から“_集信ポートNo."を除去したもの
PROXYサーバ名 | 自ネットPROXYサーバ名 | 空白
PROXYポートNo. | 自ネットPROXYポートNo. | 空白
― (*) | 相手ネットPROXYサーバ名 | 空白
― (*) | 相手ネットPROXYポートNo. | 空白

*: HULFT8およびHULFT10では項目が存在しません。HULFT-HUB Serverを経由する転送時に、内部的にクライアントの「自ホスト名」「集信ポートNo.」の値が使用されます。

ホスト名に「ポート番号無しの形式」を使用する場合

直接転送切り替えの対象のHUB転送で使用されている詳細ホスト情報について、PROXY情報を削除して直接転送するように変更します。

該当する詳細ホスト情報で値が変更される項目は以下のとおりです。これ以外の項目は元の詳細ホスト情報と同じです。

項目名 | 変更後の値
--- | ---
HULFT8以降 | HULFT7
PROXYサーバ名 | 自ネットPROXYサーバ名 | 空白
PROXYポートNo. | 自ネットPROXYポートNo. | 空白
― (*) | 相手ネットPROXYサーバ名 | 空白
― (*) | 相手ネットPROXYポートNo. | 空白

*: HULFT8およびHULFT10では項目が存在しません。HULFT-HUB Serverを経由する転送時に、内部的にクライアントの「自ホスト名」「集信ポートNo.」の値が使用されます。

【備考】 | PROXYサーバの情報については、管理情報リファレンスの各機種の詳細ホスト情報を参照してください。

機種 | HULFT7 | HULFT8 | HULFT10
--- | --- | --- | ---
Mainframe | 詳細ホスト情報 | 詳細ホスト情報 | 詳細ホスト情報
Linux/AIX | 詳細ホスト情報 | 詳細ホスト情報 | 詳細ホスト情報
Windows | 詳細ホスト情報 | 詳細ホスト情報 | 詳細ホスト情報
IBMi | 詳細ホスト情報 | 詳細ホスト情報 | 詳細ホスト情報

【注意】 | クライアントがMainframeのMSPまたはXSPの場合、クライアントの詳細ホスト情報の「自ネットPROXYサーバ名」に記載されたホスト名と同じホスト名を、クライアントのTISPに登録する必要があります。

<図> 詳細ホスト情報の追加例

## 転送グループ情報のホスト名の書き換え

ホスト名に「ポート番号付きの形式」を使用する場合

直接転送切り替えの対象のHUB転送で使用されている転送グループ情報について、含まれるクライアントのホスト名から“_集信ポートNo."を除去します。

ホスト名に「ポート番号無しの形式」を使用する場合

転送グループ情報の書き換えは行いません。

<図> 転送グループの書き換え例

## XML環境設定ファイルの追加

ホスト名に「ポート番号付き」の形式を使用する場合

以下のようなXML環境設定ファイルについて、ファイルを複製します。

- 配信側クライアントが構成図上で選択されている
- 収容クライアント情報の接続IDと、XML環境設定ファイルの接続IDが一致している

複製されたファイルのファイル名は以下のようになります。ただし、すでに同名のXML環境設定ファイルがあるときは、複製しません。

元のファイル名 | 配信側クライアントのホスト名_配信側クライアントの集信ポートNo..フォーマットタイプ.MフォーマットID.inf
複製されたファイル名 | 配信側クライアントのホスト名.フォーマットタイプ.MフォーマットID.inf

【備考】 | フォーマット転送の場合、フォーマットタイプは“ff”、MフォーマットIDはフォーマットIDです。
| マルチフォーマット転送の場合、フォーマットタイプは“mf”、MフォーマットIDはマルチフォーマットIDです。

ホスト名にポート番号無しの形式を使用する場合

XML環境設定ファイルの追加は行いません。

<図> XML環境設定ファイルの追加例