# キャンセル要求

選択した転送履歴に対応して、以下のキャンセル要求を行うことができます。

- 配信中のクライアントに対して、配信中のファイル転送のキャンセル要求を行います。
- 集信中のクライアントに対して、集信中のファイル転送のキャンセル要求を行います。
- 送出中のHULFT-HUB Serverに対して、送出中のファイル転送のキャンセル要求を行うことができます。

手順は以下のとおりです。

1. 転送リストから転送を中止したい転送中のファイルを1件選択してください（下部画面の1）。

2. ［要求発行］メニューの［キャンセル要求］をクリックしてください（下部画面の2）。

3. キャンセル要求が通知され、確認メッセージが表示されます。

   [OK]をクリックしてください。

【注意】 |
1. | 同報転送ですべての転送のキャンセルを行いたくない場合は、転送モニタ詳細で集信クライアントを選択し、集信キャンセルを実行してください。
2. | 転送モニタでキャンセルが実行された場合、転送中の処理では、配信キャンセルが優先的に実行されます。配信キャンセルの実行有無の確認において、集信キャンセルが妥当と判断された場合にのみ集信キャンセルが実行されます。配信キャンセル、集信キャンセルを意識して使用したい場合には、転送モニタ詳細画面よりキャンセルを実行してください。
3. | サーバを複数台接続し、転送に送出処理が含まれていると、集配信キャンセルが実行できない場合が発生します。その場合には、転送モニタ詳細を開き、送出を行っているサーバに対して送出キャンセルを行うか、送出を行っているサーバの転送モニタ画面を開き、キャンセルを実行してください。