# HULFT-HUB Manager管理画面操作の基礎

HULFTに習熟している方が、HULFT-HUB Managerにスムーズに移行できるように、操作の基礎を説明します。

•すべての操作（コマンドの実行・情報の取得）は、HULFT-HUB Severを経由する

要求発行などのコマンドは、すべてHULFT-HUB Serverを通して目的のクライアントに通知されます。

経路が切断された場合などは、HULFT-HUB Serverのトレース情報を調べてください。

•ユーザ権限が与えられていないと、実行できない操作がある

ホストへのアクセス、転送の定義、スケジュールの定義、その他いろいろと権限がないと実行できない操作があります。

administratorでログインした場合は、すべてのホストへアクセスでき、すべての操作が使用できます。

•まず操作の対象を選択する

HULFTでは、対象のクライアントは自明なので指定しません。

これに対してHULFT-HUB Managerでは、ネットワーク内のどのホストを扱うのか、最初に設定します（下部画面の1）。その次にメニューからコマンドを選びます（下部画面の2）。